■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024.10.29.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) ㈜지평선 에너지
대지현황	대지위치 군산시 오식도동 850-20
	대지면적 6,997.7㎡		용도지역(지구,구역) 전용공업지역
해체건축물현황	건축면적 827.8㎡		구조 철골조			층수 지상 1층
						건축물 동수 주1동
	주용도 공장		용적률 11.83%
						연면적 합계 827.8㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	□ 각 장별 계획점검표의 점검내용 항목의 해당여부를 명확히 구분하여 재작성 요함. 예) p106 중 출입통제계획은 필수 항목임. □ 쌍줄비계의 벽 이음재 체결방식의 안전성이 당 현장여건에 미흡하므로 외줄비계에 외부 경사버팀대+지지말뚝 보강방식으로 변경 요함. □ 쌍줄비계 설치에 있어서 본건물 해체 후에도 자립되어야 하고 쌍줄비계 해체가 진행되어야 하므로 고정방법을 구체적으로 명시. □ 예정 공정표에 기입된 기한으로 감리계약 할 것. □ 9-2 해체작업 순서 중 순서도에 구조부재 해체 순서 기입할 것. □ 지붕해체 계획 및 장비 사용에 대하여 검토하여 해체계획서에 추가할 것.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]