■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2024. 11. 12.

건축종별

[ ] 신축,     [○] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) ㈜엠엔지메탈

대지현황

대지위치 군산시 오식도동 813-29

관련지번

대지면적 6,441.1㎡

용도지역(지구,구역) 일반공업지역

건축물현황

건축면적 4,461.6㎡

(증 2,349㎡)

건폐율 64.65%

층수 지상 1층

주용도 공장

구조 철골구조

건축물 동수 4동

최고높이 14M

용적률 69.31%

연면적 합계 4,461.6㎡

(증 2,349㎡)

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 필요 지내력 재검토

□ 캐노피 부분에 대한 풍압계수 확인

□ 최외곽 파일배치 수정

□ 철골접합부 플레이트 재질 수정

□ SOG 슬래브 지반의 허용지내력 확보 확인

□ 캐노피 접합부 상세 추가

심의결과

[ ] 원안 의결    [❍] 조건부 의결    [ ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]