■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024.11.25.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 학교법인 경암학원
대지현황	대지위치 군산시 조촌동 84
	대지면적 62,241㎡		용도지역(지구,구역) 도시지역, 제1종일반주거지역
해체건축물현황	건축면적 7,319.97㎡		구조 철근콘크리트조			층수 지상 5층
						건축물 동수 주1동
	주용도 교육연구시설		용적률 33.84%
						연면적 합계 22,168.15㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	□ 슬라브 절단 및 양중방법을 개선하여 현장에서 실행가능한 안전한 방법을 제시 요함. □ 제반 작업과정 중 작업자의 이동동선을 파악하여 안전대 부착설비 등 필요한 안전시설을 계획에 반영 요함. □ 안전점검표 상의 작업순서는 저층부터 실제 작업하는 순서에 따라 기술하고 필요한 안전상 조치(점검)사항을 제시 요함. □ 해체구간 추락방지 시설 등 안전관리계획 구체적 작성 요함. □ 고정식 비계 또는 작업발판 조립도(평면, 단면, 입면)작성. □ 옥상층 해체구간 개구부 발생 시 단부에 대한 안전조치 및 안전시설 등 안전관리계획 구체적으로 작성. □ 옥상층 해체방식 양중기 사용에 대한 안전성 확보 및 작업성(시공성) 확보. □ 옥상층 철거 방법에서 크레인 양중을 위한 고정이 불안정하여 부분철거가 마무리 되는 순간 커팅 작업자에게 미치는 영향 등을 고려한 안전방법으로 보이지 않음. 또한 철거가 진행되고 open부위가 많아지면서 추락방지 등 안전대책이 미흡함. □ 옥상층 슬라브 절단 시 슬라브 고정방법 등 안전부분 관련 시공법 재검토 요망. □ 작업자 안전줄 위치 등 설치도 표기 요망.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ○ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]