■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024.12.17.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 학교법인 경암학원
대지현황	대지위치 군산시 조촌동 84
	대지면적 62,241㎡		용도지역(지구,구역) 도시지역, 제1종일반주거지역
해체건축물현황	건축면적 7,319.97㎡		구조 철근콘크리트조			층수 지상 5층
						건축물 동수 주1동
	주용도 교육연구시설		용적률 33.84%
						연면적 합계 22,168.15㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	□ 안전점검표에 해체부위를 경유하는 전기, 설비 등 배관 차단 조치 확인 요함(추가) □ 공정표(6쪽) 중 '4. 구조물해체' 단계에서 벽체와 슬라브 철거를 구분하여 표시하고 해체물 반출도 공정에 표기 요함. □ 내부 칸막이벽 해체작업에 대한 작업방식 작성 보완. ① 해당벽체 컷팅거리 ② 작업발판 선정 및 발판 단부 추락방지 안전조치 작성 ③ 해체방식 작성 (인력 또는 장비) ④ 해체 공도구 작성 □ 내부 미니 굴삭기 반입 방법에 대한 계획 및 미니굴삭기의 작업 내용, 안전관리에 대한 내용을 구체적으로 명기 요망. □ 내벽 해체 공사 계획 상세히 작성 요망.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]