■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2025.1.23.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 중소기업은행
대지현황	대지위치 군산시 중앙로1가 8-1
	대지면적 1,266.1㎡		용도지역(지구,구역) 도시지역, 일반상업지역, 가축사육제한구역, 상대보호구역
해체건축물현황	건축면적 573.54㎡		구조 철근콘크리트조			층수 지상 3층
						건축물 동수 주1동,부속0동
	주용도 업무시설		용적률 133.08%
						연면적 합계 1,684.98㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	□ 층별 벽체위치를 고려한 슬라브 파쇄 순서(작업자 동선) 고려 요함. □ 작업자 공간 확보를 위한 철거 진행 방향(벽체 존치부분 고려)에 대한 보완을 요함.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ O ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]