■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2025.1.23.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) (유)나눔디앤씨
대지현황	대지위치 군산시 미장동 501 외 2필지
	대지면적 1,923.4㎡		용도지역(지구,구역) 도시지역, 제2종일반주거지역, 가축사육제한구역, 상대보호구역
해체건축물현황	건축면적 506.64㎡		구조 일반철골구조			층수 지상 2층
						건축물 동수 주1동,부속0동
	주용도 가설건축물 (견본주택)		용적률 50.88%
						연면적 합계 978.6㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	□ 크레인 줄걸이 작업 시 작업자의 작업발판, 이동동선 및 장비 간 간섭여부 확인하여 계획서 및 점검표에 반영 요함. (크레인, 롱붐파쇄기, 작업자용 고소작업차 등) □ 지붕판넬 해체 및 하역 인양 작업 시 줄걸이 체결 균형 유지 □ 지붕판넬 볼팅해체 작업 전 결빙상태 사전 확인. □ 판넬해체, 볼팅해체 작업 등 추락방지 안전 조치 실시. □ 구조물 해체 시 고소작업차를 이용하여 인양물 줄걸이가 될 수 있도록 하고 다른 방법으로 작업자가 해체되는 구조체에 접근하지 않도록 보완 요망. □ 2층 내부 벽체, 천정 해체 방법 누락 □ 해체 계획서 수정 기입 요망(예정 공정표 포함)
심의결과	[ ] 원안 의결 [ O ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]