군산시 경관위원회 심의결과

위 원 회	2025년 제1회 군산시 경관위원회(소위원회)
심의대상	내흥동 1050-3 근린생활시설(신축) 경관심의
심의사유	중점경관관리구역(군산역) 내 바닥면적 합계 1,500㎡ 이상 건축물 - (건축규모) 1동 / 3층 / 연면적 3,961.41㎡ / 철근콘크리트구조
심의결과	조건부의결
검토의견	【조건사항】 □ 입면 계획 보완 - 주조색은 기존 안에서 쿨톤으로 변경, 강조색은 변경 안에서 톤다운 - 옥탑 부분은 강조색이 아닌 주조색을 적용 - 검은 띠 부분은 기존 안과 같이 벽면과 동일한 색상으로 적용 - 메인 파사드 부분의 창문틀은 돌출하여 입체적으로 표현 - 배면 측 사선 갤러리창은 직사각형으로 변경 □ 야간경관계획 보완 - 야간경관을 위해 옥탑 부분에 업라이트 조명 설치 등 조명계획 보완 □ 옥상 난간 계획 변경 검토(실무부서와 협의) - 철재난간 지양. 외벽 일체형 난간 또는 강화유리로 설치 【권고사항】 □ 평지붕 옥상 녹화공간 및 쉼터 등 휴게공간 최대한 확보 □ 녹지율 향상을 위해 조경면적은 법정면적의 2배 이상 확보