건축위원회(소위원회) 개최결과

□ 심 의 개 요

❍ 일    시 :  2016. 2. 25(목) 15:00 ~ 16:50

❍ 장    소 :  시청 2층 건축심의실

❍ 참 석 자 :  소위원회 위원 8명 및 건축관계자 등

❍ 심의안건 :  5건 (구조 3, 미관 2)

□ 소위원회 심의결과  ( 조건부 4,  재검토 1 )

연번	위 치	규모 (지상/지하)	연면적 (㎡)	용 도	심의결과	주요내용
1	소룡동 77	1/-	339 (증축)	공장	조건부	- 강풍·적설에 대한 구조보강 지질조사 재실시, 파일 근입길이 재산정 등
2	오식도동 850-25	1/-	3,675	공장	조건부	- 강풍, 적설에 대한 구조보강 파일배치, 기둥과 기초 연결도면 보완 등
3	오식도동 882-6	1/-	4,640	공장	재검토	- 기초부분 구조계산서와 도면(단면도) 상이 - 31m 장스팬에 대한 부재규격 재검토 등
4	경암동 539-25 (경암철길마을)	1/-	75	근생시설	조건부	- 건축물 높이 조정 철로변 창호 변경(관광객 통행불편 최소화) 등
5	경암동 539-25 (경암철길마을)	1/-	40	근생시설	조건부	상 동