건축위원회(소위원회) 개최결과

□ 심 의 개 요

❍ 일    시 :  2016. 3. 24(목) 14:00 ~

❍ 장    소 :  2층 건축심의실

❍ 참 석 자 :  소위원회 위원 8명 및 건축관계자 등

❍ 심의안건 :  4건 (다중1, 구조 1, 미관 2)

□ 소위원회 심의결과  ( 조건부 : 4건 )

연번	위 치	규모 (지상/지하)	연면적 (㎡)	용 도	심의결과	주요내용
1	나운동 103-2 외5	5/1	8,048	종교시설	조건부	-시공성, 구조안전성, 동바리 좌굴우려 감안 예배당 보 및 옥상바닥 경량화 검토 등
2	오식도동 882-6	1/-	4,640	공장	조건부	-내화피복 도면보완, 보 접합부 상세도면 작성 등
3	미장동 21-1	5/1	2,997	근생시설	조건부	-흙막이 공법 재검토 -지하층 기둥 규격·간격 재조정 등
4	개정 운회리 650-1 외3	1/-	2,054	근생 및 예식장	조건부	-교통시설 설치에 대해 관련 부서(기관) 사전협의 -주차구획 재검토 등