2017년 제7회 군산시 건축위원회 개최결과

□ 회 의 개 요

❍ 일    시 : 2017. 6. 1. (목) 14:00 ~

❍ 장    소 : 건축위원회 심의실(2층)

❍ 상정안건 : 5건

❍ 심의결과 : 원안 3건, 조건부 1건, 재검토 1건

□ 세 부 내 용

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
1	▣ 수송동 22-9 외 5 ▣ 건축개요 □ 신축 / 지상 2층 □ 연면적 2,637.16㎡ □ 문화및집회시설	재검토	❍ 교통성 검토시 주변 건축물에 대한 수요조사 필요 ❍ 하포로 이용 방안 검토 (한국철도 시설공단, 경찰서 등 협의) ❍ 도시계획위원회 제시의견에 대한 검토 및 반영 ❍ 1층에 장애인화장실 설치 및 외부 색채를 밝은색으로 조정
2	▣ 미장동 61-4 ▣ 건축개요 □ 신축 / 지하 1, 지상 4 □ 연면적 5,467.2㎡ □ 공공업무시설	원 안	【권장사항】 ❍ 지하램프 집입부 위치가 외부 출입부와 근접되어 있으므로 위치 조정 검토 ❍ 공개공지 공간에 편의시설 추가 검토
3	▣ 해망로 999-19 외 1 ▣ 건축개요 □ 신축 / 지상 3층 □ 연면적 1,741.77㎡ □ 종교시설	원 안	【권장사항】 ❍ 우측 램프 경사도가 심해 안전사고가 우려되므로 위치 및 경사로 설치기준에 맞게 설치 ❍ 예배당은 층고가 높으므로 상부(스라브) 는 철근콘크리트 보다 철골조로 하는 것이 안전함 ❍ 3층 목사관 설비, 구조안전 관련 위치 변경 검토 ❍ 관련규정 및 안전사고 대비 계단참 수량 조정 (3개소 ⇒ 2개소)
4	▣ 소룡동 1452-6 외 4 ▣ 건축개요 □ 증축 / 2층 □ 연면적 1,347.53㎡ (증축 1,204.44㎡) □ 근린생활시설	원 안	❍ 별도의견 없음
5	▣ 미원동 246 외 2 ▣ 건축개요 □ 신축 / 지상9 □ 연면적 2,520.35㎡ □ 공동주택 및 근린생활 시설	조건부	❍ 지반분류를 SD ⇒ SE지반으로 적용하여 지진하중 재검토 및 특별지진하중 적용 필요 (2~3층 벽라인 일치되도록 조정) ❍ 배관설비 설치 관련 전이층 구조부에 영향 없도록 검토 【권장사항】 ❍ 차량 진출입 위치가 3개소로 혼잡이 우려되며 주차동선 재검토 ❍ 조경식수계획 재검토