2017년 제8회 군산시 건축위원회 개최결과

□ 회 의 개 요

❍ 일    시 : 2017. 6. 29. (목) 10:00 ~

❍ 장    소 : 건축위원회 심의실(2층)

❍ 상정안건 : 3건

❍ 심의결과 : 원안 2건, 재검토 1건

□ 세 부 내 용

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
1	▣ 수송동 22-9 외 5 ▣ 건축개요 □ 신축 / 지상 2층 □ 연면적 2,637.16㎡ □ 문화및집회시설	원 안	【 권장사항 】 ❍ 건물 준공 후 장기“안”시행전까지 단기계획 마련 필요 ❍ 외부 색채에 대해 구체적으로 제시하기 바람 ❍ 바닥 블록포장시 주변과 조화되게 색채, 패턴 등 허가기관과 협의 필요 ❍ 주차장은 가능한 확장형으로 설치 및 대형버스 공간 확보 필요
2	▣ 미장동 515-3 ▣ 건축개요 □ 신축 / 지하 1, 지상 5 □ 연면적 3,584.46㎡ □ 근린생활시설	원 안	【 권장사항 】 ❍ 상업지역 기준에 맞는 단열재 사용 및 2~3층 피난계단 설치 필요 ❍ 옥상조경 하중 최소화를 위한 수종 및 위치, 전면 느티나무 수종 변경 검토 ❍ 지하 경사로 형태, 스로프, 유효높이 등 검토 ❍ 전면 돌출부 규격 조정 (맥반석 시공부위 상부 징크판과 사각형 부분 종합하여 검토) ❍ 1층 출입구 슬라이딩 도어로 변경 검토
3	▣ 페이퍼코리아 공장 부지 B3블럭 ▣ 건축개요 □ 신축 / 지상 5층 □ 연면적 7,871.79㎡ □ 판매시설, 근린생활시설	재검토	❍ 유리 색채 선행결정 후 외부 마감재료 색채 검토 및 외관 단순화 검토 ❍ 바닥 블록포장시 주변과 조화되게 색채, 패턴 등 허가기관과 협의 필요 ❍ 측면 외벽 전면과 동일재료로 변경 검토 ❍ 계단 위치변경 및 1층 화장실 변기 수량 추가 검토 ❍ 3~4층 주차동선․ 경사로 규격 재검토 및 1층 출구전 대기공간 확보 검토 ❍ 옥상조경 수종 변경 및 경사로 밑 조경 위치 변경