2017년 제9회 군산시 지방건축위원회 개최결과

□ 회의개요

❍ 일    시 : 2017. 7. 25. (화) 14:00 ~

❍ 장    소 : 군산시청 4층 상황실

❍ 상정안건 : 2건

❍ 심의결과 : 원안의결 2건

□ 세부내용

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
1	▣ 조촌동 공동주택 신축공사 1단지 ▣ 건축개요 □ 공동주택 518세대 □ 지하2층/ 지상25층 아파트 7개동 등 □ 연면적 78,642㎡	원안의결	❍ 지하주차장 출입구 개선 및 주차장 내부 차량동선을 순환형으로 조정 검토 ❍ 드롭존 차량의 동선등을 고려하여 위치 조정 검토 ❍ 보행자 안전을 고려하여 신호교차로, 회전교차로 계획 ❍ 1단지 근린생활시설 주차장 조정 검토 ❍ 사업지 첨두시 종방향 발생교통량 재확인 검토 ❍ 데크주차장 출입구 삼거리 계획 개선 검토 ❍ 남측도로면 조경부분은 교통 시야확보를 위하여 수종 검토 ❍ 단지내 보도 및 차도가 보행자 및 차량 동선이 연속성 확보 되도록 검토 ❍ 옹벽마감시 친환경으로 계획 검토 ❍ 교통안전 시설물 확보 【권장사항】 ❍ 북측 부골1길상 보도폭원을(2m ⇒3m) 확장하여 자전거 동선 및 안전성을 확보 하는 방안 검토 ❍ 남측 양안2길 1,2단지 부출입구 도로를 셋백하여 보행자 및 차량의 동선 및 안전성을 확보하는 방안 검토

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
2	▣ 조촌동 공동주택 신축공사 2단지 ▣ 건축개요 □ 공동주택 498세대 □ 지하2층/ 지상25층 아파트 6개동 등 □ 연면적 71,061㎡	원안의결	❍ 지하주차장 출입구 개선 및 주차장 내부 차량동선을 순환형으로 조정 검토 ❍ 드롭존 차량의 동선등을 고려하여 위치 조정 검토 ❍ 보행자 안전을 고려하여 신호교차로, 회전교차로 계획 ❍ 사업지 첨두시 종방향 발생교통량 재확인 검토 ❍ 데크주차장 출입구 삼거리 계획 개선 검토 ❍ 남측도로면 조경부분은 교통 시야확보를 위하여 수종 검토 ❍ 단지내 보도 및 차도가 보행자 및 차량 동선이 연속성 확보 되도록 검토 ❍ 옹벽마감시 친환경으로 계획 검토 ❍ 교통안전 시설물 확보 【권장사항】 ❍ 북측 부골1길상 보도폭원을(2m ⇒3m) 확장하여 자전거 동선 및 안전성을 확보 하는 방안 검토 ❍ 남측 양안2길 1,2단지 부출입구 도로를 셋백하여 보행자 및 차량의 동선 및 안전성을 확보하는 방안 검토