‘18. 04.

- 군산시 동부권도서관 신축공사 -

설계용역 과업지시서

군   산   시

과 업 지 시 서

Ⅰ. 용역 일반지침

1. 과 업 명 : 『군산시 동부권도서관 신축공사』설계 용역

2. 과업 목적

○ 본 용역은“군산시 동부권도서관 신축공사 설계 용역”으로서 군산시 동부권 신도시개발에 따른 독서문화공간 및 시민 정보화 공간을 확보하고 문화기반시설의 확충을 통해 문화교육 으뜸도시 군산시의 위상을 높이고자 함.

○ 군산시 조촌동 2번지 일원 근린공원내에 공공도서관을 건립하여 위와 같은 기능적 요구 사항에 대한 최선의 해결책을 제시하고 지역주민의 기대에 부응하는 미래지향적인 뛰어난 설계안을 구하기 위함.

3. 사업개요

1) 대지위치 : 군산시 조촌동 페이퍼코리아지구단위구역내 근린공원

2) 지역지구 : 도시지역, 준주거지역, 지구단위구역, 근린공원

3) 부지면적 : 1,600㎡ (건축면적 1,000㎡이내)

4) 건축규모

가) 연면적 : 3,100㎡ 내외(±2% 이내)

나) 규  모 : 지상 3층, 지하1층

다) 세부시설 규모 (3,100㎡ 규모설정 예시는 다음 표와 같음)

구 분	공 간	세부내역		비 고
		면적(㎡)	면적(%)
자료이용 공 간	종합자료실 (일반자료실, 정기간행물, 멀티미디어 등)	713	23
	어린이자료 유‧아동자료실 (자료,이야기공간)	497	16
	계1	1,210	39

문화교육 공 간	문화 교육	강의실		110	3.7
		동아리실		66	2.1
	다목적실			190	6.1
	전시공간 또는 영역			62	2
	계2			428	13.8
업무관리 공 간	주 안내데스크			15		0.5
	사무실		관장실	23		0.7
			사무실	90		2.9
			문서 보관실	30		1.0
	회의실			30		1.0
	탕비 및 휴게실			23		0.7
	자원봉사자실			23		0.7
	서버 및 통신실			30		1.0
	자료반입 및 정리실			30		1.0
	보존서고			78		2.5
	계3			372		12.0
공용공간	홀, ELEV, 계단, 화장실 등			790		25.5
	북카페			65		2.0
	휴게공간			27		0.8
	계4			882		28.5
기타	기계, 전기, 창고 등			186		6

※ 장애인시설 :「장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법률」제8조

및 같은법 시행령【별표2】에 의한 편의시설 의무 설치(장애인 샤워시설, 승강기 등)

※ 기타시설 :「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따른 신․재생    에너지 설비 의무설치 대상

5) 추정공사비(인테리어공사비포함) : 9,200백만원 (부가세포함)

(녹색건축 인증, 에너지효율등급(1등급), 장애물 없는 생활환경 예비인증 포함)

가) 추정공사비는 건축(기계설비 포함), 조경, 전기, 통신, 소방분야 등에 대한 전체 공사비이며, 공종 간 배분하여 사업비 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함.

나) 건축물의 공사비와 별도로 비품(도서관 기자재)에 수량 및 단가를 조사하여 제출하여야 함.

6) 과업기간 : 착수일로부터 210일

7) 과업범위

가) 교육연구시설(도서관) 3,100㎡(지상 3층, 지하1층)

나) 부대시설 설치

다) 기타 부대공사(토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리 등)

8) 공사발주 예정시기 : 2019년 3월 중(발주처의 사정에 따라 변동될 수 있음)

9) 예정 공사기간 : 착공일로부터 22개월간

4. 과업수행기간 및 절차

1) 본 용역기간은 착수일로부터 210일로 한다.

가) 기본(계획)설계 : 계약상대자는 3개안 이상을 제출하여 발주처가 선택할 수

있도록 하여야 한다.

(1) 설계설명서

(2) 기본설계도

(3) 투시도(조감도) : 계획설계 각1점 이상(규격은 별도지정)

(4) 기타 필요한 사항

나) 중간설계 : 계획설계에서 선택된 설계를 바탕으로 구체화하여 다각적 검토를 통하여, 각종 시스템 확정에 따른 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 도서를 작성한다.

다) 실시설계 : 도서작성은 발주처에 제출·승인된 기본 설계를 바탕으로 실제

현장시공이 가능하도록 정밀하게 설계도서를 작성한다.

2) 과업착수

가) 수급인은 과업지시서와 관련법령 및 제규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행

하여야 한다.

나) 용역수행 처리절차는 본 과업지시서에 따르고 과업지시서에 명시되지 않은 사항에 대해서는 발주청과 협의하여 처리함으로서 내실 있는 설계가 되도록 하여야 한다.

다) 수급인은 계약문서에 정하는 바에 따라 용역을 착수하여야 하며 착수시 관련법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수계를 발주청에 제출하여야 한다.

(1) 착수계

(2) 현장대리인계(이력서, 재직증명서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

(3) 참여기술자명단(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

(4) 예정공정표(개략적인 공정)

(5) 보안각서

(6) 용역계약 산출내역서

3) 진행보고

가) 주간 공정보고 : 매주 지정된 날짜에 제출

나) 월간 공정보고 : 매월 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 제출

다) 수시보고 : 설계용역 진행 중 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 제출

4) 본 과업의 시행기간은 다음의 경우에 한하여 발주처가 인정하는 범위내에서    용역기간을 연장할 수 있다.

가) 관련법에 의한 인ㆍ허가, 심의, 설계자문, 일상감사 절차 등 지연사유가 발생한 경우

나) 천재지변으로 인하여 조사시행이 불가능하게 되었을 경우

다) 발주처의 방침에 의하여 과업시행이 중단되거나 과업내용이 변경되었을 경우

라) 각종 행정절차 이행에 상당기간 소요되는 경우 과업일수에서 제외, 중지한다.

5) 계약상대자는 발주처의 지시에 따라 성과품을 제출한 경우에 한하여   과업을 완료한 것으로 본다.

6) 용역범위

가) 군산시 동부권도서관 건립공사 신축 관련 설계도서 등 관련자료 일체        나) 건축허가 및 협의, 설계자문, 유니버셜 디자인 적용, 계약 심사 등 기타

관련규정 이행

다) 각 분야(건축,설비,조경,토목,전기,소방,통신)와 사전협의하여 용역 성과품의 품질을 향상시켜야 한다. (참여자 등 협력사 공동이행 방식)

라) 건축계획심의, 공용건축물 협의(준공포함), 신․재생에너지 설비 설치 등에 필요한 도서 및 서류 작성

마) 각종 인증취득, 측량, 지반조사, 협의, 기타 사전조사 등 설계에 필요한 모든 행정절차 및 경비(비용) 등에 대하여 설계에 반영되지 않은 항목(공종)은 도급받는자의 부담으로 한다.(단, 인증관련 접수시 공공기관에서 발급한 접수 수수료는 발주처에서 지급)

바) 발주처의 의견 및 기타 보완사항 등을 준수하여야 한다.

사) 기타 발주처가 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함한다.

7) 계약 완료 후에도 목적물의 시공과 관련된 각종 업무(건축물대장등재 및 설계변경 건축협의서 작성 등)와 관련하여 발주처에 적극 협조하여야 한다.

5. 설계진행 및 보고

1) 본 과업수행 기간 중 발주처에서 기본(계획)설계안에 대하여 보고회를 개최할 시 보고회 개최 시 채택된 설계안에 대하여 계약상대자는 설계에 반영, 수행한다.

가) 계약상대자는 착수일로부터 90일이내 계획설계도서를 납품하여야 하며, 계획설계 용역보고회시에는 필요한 일체의 자료를 준비하고, 계획설계안 확정 후 중간설계 지시일로부터 중간 및 실시설계에 착수한다.

나) 발주처에서 설계 기간 동안 중간보고회 등을 개최할 경우에는 보고회 결과 요구된 사항에 대하여 발주처의 승인을 득한 후 설계에 반영하여야 한다.

2) 본 과업수행 기간 중 발주처는 상기 사항과는 별도로, 필요시 수시로 본 과업의 설계 사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자료는 계약상대자가 준비하여야 한다.

3) 업무수행

가) 설계자료 조사 성실 : 성실하게 자료를 조사하기 위하여 잘된 공공도서관 2개소이상을 건축사와 우리시 관련부서 같이 조사하여 기본설계에 적용등 벤취마킹 하여야한다.

나) 회의참석 등 : 용역 건축사는 본 과업과 관련된 각종 심의회, 보고회에

참석하여 설명하고, 분야별 기술사항에 대하여 책임기술자로 하여금      질의에 답변토록 하여야 한다.

다) 자료제출 성실 : 과업수행 중 과업수행 후 각종 자문회의, 심의회, 보고회

등을 위하여 자료제출 요구 시 이에 응하여 자료를 제출하여야  한다.

라) 관련부서와의 협의 충실 : 본 과업과 관련된 관련부서와 수시로 협의하고 그 의견을 충분히 검토 반영하여야 한다.

4) 본 과업의 수행 중 다음 공정이 완료되었을 때에는 발주처와 사전협의를 득하여야 하며, 다음사항 이외에도 협의사항이 발생할 경우 수시 보고하여야 한다.

가) 조사 및 자료 수집 완료 및 공법 결정 시

나) 평면 및 구조계획 완료 시

다) 냉ㆍ난방, 오수처리 기본계획 확정 전

라) 마감자재선정 완료 시

마) 기타 발주처 요구 시

6. 설계의 책임

1) 설계상(기술적) 하자로 인하여 인적, 물적 손실을 초래케 하였을 경우   이에 대한 민․형사상 책임을 진다.

2) 설계상의 하자로 인하여 공사에 지장을 초래하였을 경우 계약상대자가 설계도서를 재작성하여 납품해야할 책임사항은 다음과 같다.

가) 사전검토 미비 등으로 인한 물량누락과 이로 인한 설계변경

나) 수량산출 및 적산 등의 오류(누락 등)로 인한 설계변경

다) 관련법규 및 규정의 미숙지로 발생된 설계변경

라) 주 공정 및 타 공정과의 도면 불일치 등으로 인한 설계변경

마) 사전검토 당시와 납품당시(용역 준공 전) 현장여건의 변화로 인한

설계변경

바) 기타 설계상의 문제로 발생되는 설계변경

3) 계약상대자는 설계 납품후 도시계획, 감사, 용도변경, 기본안(계획) 등의 사유로 발생되는 변경 사항에 대하여는 설계책임자로서 변경된 사항에 적합하도록 설계변경 도면을 책임지고 재작성 제출해야 한다.

7. 기타 과업일반사항

1) 아래와 같은 조건일 때 발주처는 본 용역계약을 해지․해제 또는 관계법령에 의한 조치를 할 수 있다.

가) 계약상대자의 귀책사유로 설계이행이 불가하다고 인정될 때

나) 정당한 사유 없이 과업지시에 불응하여 설계를 진행할 때

다) 부득이한 사유로 건물신축 계획의 변경 또는 예산부족으로 발주처 방침 변경시

라) 기타 계약조건을 위배할 때

2) 설계진행 중 또는 완료 후 본 설계에 관한 일체사항을 외부에 누설하여서는 아니되며, 보안대책을 수립하여 보안각서를 착수계와 함께 제출한다.

3) 과업수행 중 하도급자나 기술진이 과업수행에 부적격하다고 인정될 때에는 즉시 교체를 요구할 수 있다.

4) 위 사항 외에 필요한 사항은 발주처와 상호 협의하여 결정하도록 한다.

5) 본 과업지시서 사항에 이의가 있을 경우 착수 후 7일 이내 서면으로 이의제기를 할 수 있으며, 이의가 없을 경우 수락하는 것으로 간주한다.

6) 제기된 이의사항에 대하여는 발주처와 협의 후 발주처에서 원활한 사업을 추진할 수 있도록 협조해야 한다.

7) 설계변경 및 조정 : 설계진행 중 또는 설계에 의한 공사진행 중 발주처가 필요하다고 인정하여 설계내용 변경 또는 수정을 요구할 시 계약상대자는 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없으며 지체 없이 이를 이행하여야 한다.

8) 계약상대자자는 모든 설계과정에서 발주처가 지정하는 감독자의 지시 감독을 받아야 한다.

9) 용역비 정산

가) 계약상대자의 귀책사유로 감사지적에 따른 변상요구가 있을 경우 계약상대자는 발주처가 정하는 기일 내에 이를 환불하여야 하며, 이에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

나) 실시설계완료 후 산출된 공사비가 추정공사비 보다 적을 경우에는 정산하여 감액 조치하며, 추정공사비 보다 공사비가 많을 경우에는 설계용역비를 추가 지급하지 아니한다.

다) 계획설계 추진 및 완료 후 계획변경으로 중간 및 실시설계를 수행할 필요가 없을 경우 계획설계 비용에 대해서만 정산하여 감액 조치한다.

10) 계약상대자가 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 소유권 및 저작권 등 일체의 권리는 발주처에 귀속된다. 다만, 계약상대자는 발주처의 승인을 얻어 설계서의 전부 또는 일부를 서적 등에 인용 또는 복사할 수 있다.

11) 계약상대자는 용역업무를 수행함에 있어 고의 또는 과실로 발주처에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 이를 배상하여야 하며, 이에 대한 다음 요건의 보증서를 용역 종료 전까지 제출하여야 한다.

12) 보증기간

가) 보험 또는 공제의 가입금액은 용역계약금액(설계변경으로 계약금액이 변경되는 경우에는 변경된 최종 계약금액)에서 부가가치세와 손해배상 보험료 또는 공제료를 제외한 금액으로 한다.

나) 기타 보험 또는 공제의 가입금액 산출방법, 가입절차 및 방법 등에 관하여 필요한 세부사항은 국토교통부고시 제2014-272호(2014. 5. 21)에 의한다.

13) 설계도서를 납품 완료 후 공사 시행 중 설계부실, 시공불가, 품질저하 등 설계도상에 문제점으로 설계변경이 불가피한 경우 발주처의 요청에 따라 변경 설계도서를 작성 제출하여야 한다. 또한 설계상의 하자로 인하여 예산손실 및 인명피해, 기타 공사진행상 막대한 차질을 초래하였을 경우 민․형사상의 모든 책임을 져야 하며, 하자에 대한 재설계를 실시하여야 한다.

14) 계약상대자는 발주처의 사정에 따라 일부 도서의 변경, 추가, 삭제를 요구할시 이에 응하여야 하며 별도의  대가를 지급하지 아니하며 설계VE, 설계자문, 투·융자 심사 등 규정에 따른 변경은 용역대가에 반영된 것으로 본다.

15) 계약상대자는 본 과업과 관련하여 관련기관의 협의에 필요한 서류를 작성하여 제출하여야 하며 장애물 없는 생활환경(B/F) 인증을 획득하도록 설계하되 사전 발주기관과 협의완료 후 유관기관과 협의하여야 한다.

16) 건축법시행령 제91조의3(관계기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

17) 본 용역과업 수행 중 군산시 시립도서관관리과 등에 자문 또는 협의를 하여야 하며, 협의 및 요청 내용에 대한 설계 반영사항을 날인 후 문서화하여 발주처에 제출하여야 한다.

※ 자문 및 협의에 소요되는 모든 제비용은 용역수행자 부담으로 한다.

18) 계약상대자는 계획설계에 따른 공청회 및 각종 인ㆍ허가, 승인, 심사시 발주처의 요청에 따라 분야별 책임기술자등과 같이 참석하여 질의에 성실히 답변 하여야 한다.

Ⅱ. 설 계 지 침

1. 기본방향

1) 공공도서관 시설에 대하여 이용자 중심의 편익증진 고려하여 평면·입면을 계획한다.

2) 내·외부 시설물은 효율적 배치로 계획한다.

3) 도서관에 들어왔을 때 정보서비스 및 자료이용공간은 한 눈에 들어올 수 있는 개방형 열린도서관을 계획한다.

4) 건물의 외관은 도시미관과 장래성을 고려하여 주변과 어울리도록

계획한다.

5) 향후 유지관리(열손실, 전력손실 등) 비용이 최소화하도록 경제적인         시설을 계획한다.

2. 적용기준

1) 본 과업은 발주처와 계약상대자가 체결한 용역계약서 및 본 과업지시서에 의한 일체의 설계도서 작성을 그 범위로 하며, 이에 수반되는 관련조사 및 건축 인․허가에 필요한 도면과 구비서류, 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출자료 등 발주처가 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 시행한다.

2) 제안된 공모내용을 최대한 준수하되, 공모안의 수정사항에 대하여 발주청의 요구시에는 적극 반영할 수 있도록 검토하여야 한다. 특히, 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 아니 되며, 발주청의 확인을 받아야 한다.

3) 계약상대자는 건축법 등 관련법규(건축 관련 특별법 및 각 지방자치단체가 제정한 특별법, 조례 , 규정, 지침 등 건축에 관련된 모든 법규) 상의 저촉 여부를 판단하여 설계에 반영하여야 하며 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 문서로 협의하여야 한다.

4) 건축, 토목, 기계, 조경, 전기, 통신, 소방 및 기타 부대시설 등에 대한 설계기준은 관계법규 및 규정, 지침, 조례 등과 정부제정 표준시방서에서 정한 기준이상으로 하며 기준이 변경되었거나 서로 상이한 경우는 그 규제내용이 강화된 것을 따르도록 한다.

5) 기타 설계도서의 작성 및 제출에 관한 제반사항은 본 과업지시서 및 국토해양부고시 제2009-906호『설계도서작성기준』에서 정한 도서내용 작성을 원칙으로 한다.

6) 설계서 작성시 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」에 따라 녹색제품 및 「중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따른 공사용 자재 직접구매 대상품목은 특별한 사유를 제외하고 관급자재로 반영하여야 한다.

7) 에너지절감형 공공건축물이 될 수 있도록 창호 등 설계반영을 검토    하여야 한다.

8) 기타 발주처의 요구사항을 반영하여야 한다.

3. 설계기준

1) 사전 조사

가) 계약상대자는 설계를 실시하기 전에 사전조사(기본조사, 측량조사, 지질조사 등) 및 자료수집을 실시하여야 한다.

나) 계약상대자는 계획 지반고, 지질, 상ㆍ하수도시설, 우수처리계획, 오수처리계획, 가스 선로등 기간시설의 인입 가능 여부 및 수요를 검토한다.

다) 모든 자료의 조사 및 작성은 「엔지니어링산업진흥법」에 의한 자격을 갖춘 자로 지정하여야 하며 성과물 제출 시 관련근거를 첨부하여야 한다.

라) 기타 명시되지 않은 사항으로 설계에 필요한 필수적인 사항 또는 기초적인 자료는 발주처의 요구에 따라 별도로 제출하여야 한다.

2) 지반 조사

가) 도급받은자는 지반(지질)조사를 실시하여 지반구조에 맞는 터파기 공법, 기초의 구조를 설계에 반영하여야 한다.

(1) 계획 구간내 지반조사를 4개소 이상 실시하되 필요시 도급자 부담으로 추가 실시한다.

(2) 「건축법」 제48조(구조내력 등)에 따라 내진설계 대상에 해당하므로

지반조사 시 지반의 분류를 파악하기 위해 반드시 전단파속도를 측정한다.

나) 본 설계는 지역의 특수성을 고려 다음사항을 충분히 검토 후 설계에 반영한다.

(1) 공사 중 표면수 처리 방안

(2) 절토 지반 굴착을 대비한 공법 및 기초 형식을 선택하여야 한다.

(3) 지하수 발생시 지하수 처리방안

다) 주변 토지이용 현황(맨홀, 전기, 수도, 도시가스 등)을 확인하여 설계에 반영한다.

라) 본 과업에 소요되는 사전조사(측량조사, 지질조사 등) 비용은 설계용역비 입찰금액에 포함된 것이며 추가비용은 지급하지 아니한다.

3) 건축계획

가) 배치계획

(1) 건물의 배치는 주변 여건 및 환경을 고려하여 조화를 이루도록

배치하여야 한다.

(2) 이용자 보행동선 및 차량동선을 고려하여 배치하여야 한다.

나) 평면계획

(1) 시설의 특수성을 특히 감안하여야 하며 각 실별 규모는 발주처와의 협의 및 계약상대자가 유사 시설물의 사례 등을 조사하여 적정한 규모를 정하고, 이용자의 측면에서 유용성, 편리성을 최우선으로 고려한다.

다) 각 실별 계획

(1) 설계기간 중 지속적으로 발주처와 협의하여 계획한다.

(2) 건축물의 규모

- 연면적 3,100㎡(±2% 이내)

- 지상 3층, 지하 1층

- 도서관, 종합민원센터, 다목적강당, 종합자료실, 사무실, 부대시설 등

라) 입면계획

(1) 주변과의 조화를 고려, 방문객이 친근감을 느낄 수 있도록 최상의 입면을 계획한다.

(2) 이용자의 편익이 저해되지 않아야 하며 지나친 표현으로 사업비만 가중되는 입면계획은 배제한다.

마) 자재계획

(1) 자재의 선정은 건물의 요구조건과 재료의 성능, 경제성 등을 충분히 검토․ 분석하여 최적의 자재를 선정한다.

(2) 공사에 사용하는 자재는 KS표시품, KS표시품이 없는 경우는 동등

이상의 국제규격에 따라 선정한다.

(3) 외부마감재는 건축미를 고려하여 선정하고 주위환경과 색상조화를

고려하여 재료의 색상을 선정한다.

(4) 내부마감재는 쾌적한 근무여건 조성을 감안 선정하고 각 실별 용도에 어울리는 색채계획을 하여 재료 마감표나 도면 등에 표시할 것.

바) 주차계획

(1) 보행자 동선과의 중복을 피하고 시설 이용에 불편이 없도록  충분히 확보한다.

4) 구조 및 단열계획

가) 구조는 경제적이며 시공상 어려움이 없도록 설계하여야 하며, 특수구조이거나 시공상 특수공법이 필요한 경우에는 이에 대하여 객관적으로 인정할 수 있는 공인기관의 기술검토서를 첨부한다.

나) 기초는 지질조사보고서, 현장주변 자료를 참고하여 경제적이고 효과적인 기초방법을 채택하여 시공여건에 충족시킬 수 있도록 설계한다.

다) 구조형식은 장기, 단기하중 및 지진에 의한 처짐과 비틀림 방지 등 구조체 변형에 충분히 대처할 수 있도록 설계한다.

라) 건축물 구조계산서를 작성 제출하고, 구조계산 전산 시 입력데이터를 명기한다. (프로그램 타당성 및 공인여부, 해석방법, 적용하중 등 단계별 구체적 과정 설명)

마) 구조물 우각부에는 반드시 보강철근을 배치한다.

바) 설계방법인 극한강도설계법 또는 허용응력 설계법을 구분하여 도면에

표시한다.

사) EXPANSION JOINT부의 방수처리 계획을 명기한다.

아) 외피단열은 건축법규에서 규정하고 있는 지역별, 부위별 열관류율 이하 또는 단열재 두께 이상으로 하여야 한다.

자) 건물외피 모서리 부분은 열교현상이 일어나지 않도록 단열재를 연속적으로 설계한다.

차) 최하층 및 지하구조체는 단열성능을 저해하는 수분의 이동이 없도록 방습층 및 방수설계로 한다.

카) 추후 증축을 고려 구조계산에 반영하여야 한다.

5) 설비 공통사항

가) 냉ㆍ난방설비, 급ㆍ배기설비, 급ㆍ배수 및 위생설비, 기타 모든 부분의 장비는 최신방식을 도입하여야 한다.

나) 별도의 전문인력이 없이 운전 및 관리가 가능한 설비를 도입하여야 하며, 특히 유지비용이 저렴하여야 한다.

다) 실별 용도를 가변적으로 활용할 수 있도록 계획하여야 한다.

라) 배치, 평면, 구조, 방재 등 설계 각 분야에 상호 차질이 없도록 발주처와 사전에 관련 사항을 충분히 협의하여야 한다.

마) 모든 분야에 대하여 에너지 절약형으로 설계하되 관련법령, 협회기준치 및 연구보고서에 의한 권장치 이상으로 계산하여 효율이 저하되지 않도록 한다.

바) 각종 장비 및 주요시설물은 보수와 관리의 용이성을 고려하고 주요시설에 대하여는 고장 및 비상시에 대비하여 복수화 한다.

사) 엘리베이터 배치

(1) 엘리베이터는 설치대수 ․ 운용계획 ․ 전원설비계획 등을 고려하여 설계할 것.

(2) 수량 계산시 대상 건축물의 교통수요량을 고려하여 설계할 것.

(3) 엘리베이터 배치는 운영에 편리한 배열로 되어야 하고, 서비스를 균일하게 할 수 있도록 건축물의 구조를 고려하여 중심부에 설치할 수 있도록 고려할 것.

6) 기계설비

가) 열회수 방안 및 운영비용의 절감 방안을 설계에 반영한다.

나) 냉ㆍ난방설비는 층별, 남측·북측 제어가 가능한 방식을 채택하고, 경제적인 방식을 채택하되 반영구적 설비로써 내구성이 높아야 한다.

다) 화장실 위생기구는 K.S규격의 절수사용을 원칙으로 하며 부득이한 경우에는 발주처와 협의하여 사용할 수 있다.

라) 소변기는 완전절수형 또는 센서내장형(전기식)을 설치하도록 설계한다.

마) 급수관로는 동파가 되지 아니하도록 시설하는 것을 원칙으로 하며, 동파의 우려가 있는 부분은 퇴수 밸브 및 열선시공 등을 설치하여 유지관리에 편의를 도모한다.

바) 기계실 급. 배수 등이 원활하게 이루어질 수 있도록 설치한다.

사) 건축물의 에너지 절약설계기준, 집단에너지 사업법, 신에너지 및 재생에너지 개발이용보급 촉진법, 신.재생 에너지 설비의 지원등에 관한 기준등 관련법령 및 제반 기준지침에 위배됨이 없도록 하며 신.재생에너지 및 빗물이용시설의 반영여부는 각각의 설비별 비교(경제성)검토하여 반영한다.

아) 공기조화 방식을 합리적으로 채택, 자연환기를 동시에 감안하여 설계에 실효성있게 반영한다.

자) 야간 및 동절기 가동분야(숙직실, 경비실,화장실 등)와 주간 가동분야의 별도기능의 설비를 고려한다.

7) 토목계획

가) 대상지 주변의 현황을 파악하여 공사에 따른 민원 발생과 주변 시설물 등을 고려하여 적정한 공법을 선정하여 설계에 반영하여야 한다.

나) 굴착 등에 따른 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로 환경보전법 등 각종 규제치를 초과하지 않도록 굴착 형식을 선정하여야 한다.

다) 공법 선정은 대지여건, 지층조건, 공사목적, 공법의 경제성 및 시공성, 굴착심도 등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적의 공법을 선정하여야 한다.

라) 본 설계는 지역의 특수성을 고려 다음사항을 충분히 검토 후 설계에 반영한다.

(1) 공사 중 표면수 처리 방안, 지하수 발생 시 지하수 처리방안

(2) 주변지반 및 시설에 미치는 영향을 최소화 할 수 있는 가시설 공법설계

(3) 지하굴착 및 기존 지형 절토 시 사토반출 방안

(4) 공사시행으로 인하여 주변 환경에 미치는 소음, 진동 등의 처리대책

마) 구조물 계획 시 건축, 기계, 전기, 설비공사로 인하여 발생되는 제반 토목 시설을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

바) 하수의 배수방식, 계통, 방류위치 등을 결정하기 위해서는 기존 및 신설 배수시설의 정비현황 등을 현장 조사하여 배수의 원활을 기할 수 있도록 한다.

사) 건설기계는 토공 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 적절한 기계를 사용한다.

아) 각종 적용기준은 최근 개정된 공사시방서 및 관련기준을 적용해야 한다.

자) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 조경도, 배수계통도, 포장평면도, 하수계획 평면 및 하수종단도는 세분하여 확대된 도면에 작성한다.

차) 지하굴토공사를 위한 흙막이설계 시 등록된 국가기술자격법에 의한 해당분야 기술사 자격소지자로 하여금 작성하게 한다.

카) 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시 지질조사보고서에 의하여 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 민원검토, 주변구조물의 피해예상 등을 고려하여 적합한 공법을 선정하여 설계하여야 하고, 특히 공사구간이 도로와 접하지 않고 주변 주거지와 인접하는 곳의 흙막이 공은 토압에 대한 충분한 저항 및 완전한 지하수 차단효과가 있는 안전한 공법을 채택하여야 한다.

타) 또한, 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계 정수는 지질조사결과 또는 관련 전문서적 등 객관적 근거에 의하여 작성하여야 하며, 적용근거를 첨부하여야 한다.

파) 지하 토공작업 설계 시 공사구역은 물론 인접구역의 지하매설물 위치, 규격, 구조 및 노후도를 조사하여 매설물의 안전에 필요한 조치를 강구하고 소유자 및 관계기관과 협의한 후 처리방안을 설계서, 시방서 등에 기재하여야 한다.

8) 조경계획

가) 근린공원의 특성을 고려 조화를 이루어야 하며, 수목은 건물과 조화될 수 있도록 군식 식재를 계획한다.

나) 수목식재는 계절감 있는 수종을 선정하되 향토수종을 주종으로 한 낙엽수와 상록수를 적절한 비율로 식재한다.

다) 조경시설물 및 수목식재 표현은 토지이용계획, 배치계획, 수목식재계획, 조경시설물계획, 동선계획 등에 포함시켜 설계한다.

라) 현장에서 시공할 수 있도록 시공도를 작성하고 확정된 계획설계를 실시설계 과정에서 부득이 수정되어야 할 경우 기본방향을 크게 해치지 않는 범위 내에서 발주처와 협의하여 변경한다.

마) 시설물과 수목의 수종, 규격, 품질 기준을 명확히 제시하여 시공과정에서 분쟁의 소지를 방지한다.

9) 전기설비계획

가) 전력수전은 설계 전에 사전 현장조사를 정밀하게 확인한 후 계획하고, 향후 유지관리 차원에서 수전이 되도록 계획한다.

나) 각 실별 용도에 필요한 전기설비를 계획하고, 각 실에서 사용되는 각종 기기에 필요한 전원용량을 확보한다.

다) 본 과업과 관련된 건축, 토목, 기계, 통신, 조경 등의 제분야가 긴밀히 협조하여 기능 유지에 적합하고 상호 연관성을 같도록 계획한다.

라) 전력공급의 신뢰성, 안정성, 확장성, 유연성 등이 있어야 하고, 위험성이 적어야 하며, 전력설비 운영에 편리성을 고려한 시스템으로 구성한다.

마) 시스템의 운용, 보수, 점검 등 유지관리가 용이하고, 효율성을 고려한 시스템으로 계획하며, 향후 증설 및 변경, 개보수에 대한 적용성이 있어야 한다.

바) 고효율에너지기자재 보급 촉진 규정으로 인증된 고효율기자재를 우선 사용한다.

사) 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 하고, 주요자재․공법에 대하여는 시방서에 시험방법 및 시공법 등 정확한 시방이 제시되어야 한다.

아) 에너지절약계획 및 녹색에너지 설계기준에 적합하고, 쾌적하고 환경친화적인 설비가 될 수 있도록 고려한다.

자) 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질 수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하고, 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 우리군의 승인을 득하여야 하며, 자재 품질은 관련자재의 K.S에서 정하는 품질기준 이상의 것으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이한 것으로 하여야 한다.

10) 정보통신설비계획

가) 정보통신 설비는 효율적이고 미래 지향적인 시설로 구축함으로써 통신 계통의 신뢰성과 안정성에 주안점을 두어 설계·시공하고 각 시스템을 개별적 또는 상호 연계 작동되어야 한다. 또한 정보통신설비는 설계 시점에서 최신의 사양을 반영하여야 한다.

나) 정보통신설비의 종류는 다음과 같으며 기존 설치된 시스템과 상호보완 및 효율적인 운영이 가능하도록  설계에 반영하여야 한다.

(1) 통합배선설비

(2) TV 공시청설비

(3) 전관 방송설비

(4) 음향설비 (경기장 및 A/V 설비)

(5) 인터폰설비

(6) CCTV 설비

(7) 보안설비 (Card Key)

(8) 무선통신보조 설비

(9) 비상호출설비

(10) Digital Signage System

11) 소방설비계획

가) 소방설비 계획 시 소방시설공사와 관계되는 건축, 토목, 기계, 전기, 정보통신설비 등의 설계를 검토하고, 재산과 인명의 보호에 적합한 설계가 되도록 하여야 한다.

나) 소방시설 설계의 기본방향은 다음과 같으며 설계 시 반영하여야 한다.

(1) 피난계획은 피난로의 안전과 명쾌성, 피난경로의 구조, 안전구획의 구성, 피난 계산 등을 통하여 적합한 계획이 되도록 하여야 한다.

(2) 피난계획은 소방 관련 법규를 따르되, 미국방화협회(NFPA) 코드인 NFPA 코드 101(인명안전코드, Life Safety Code)를 고려하여 양 방향의 피난로를 확보하여야 한다.

(3) 방연․배연 계획을 검토하여 안전한 시설이 되도록 하여야 한다.

(4) 방화 구획은 평면․단면계획, 내장계획, 구조계획에서 검토하고, 화재의 연소 확대 방지에 적합한 시설이 되도록 하여야 한다.

(5) 소방시설은 화재의 조기경보․초기소화․본격소화․피난 및 구조구급과 유지관리를 고려하여 계획하여야 한다.

(6) 소방설계의 경우, 국내 소방 관련법규를 준용하되, 국내 법규가 분명하지 않은 경우에는 글로벌 소방설계 기준이라고 할 수 있는 미국방화협회(NFPA) 코드를 준용하여야 한다.

(7) Passive System과 Active System의 조화

(가) 건축 구조․내장재 등의 Passive System을 활용하여 출화방지, 화재의 초기 확대방지, 연소 확대방지, 피난상 안전을 확보할 수 있도록 계획하여야 한다.

(나) 소화시설로 불려지는 Active System을 활용하여 화재의 경계․소화․연소 확대 방지․피난 및 구조구급에 적합하도록 하되 Passive System과 조화를 이루고 최대한 화재 안전성능이 확보될 수 있도록 하여야 한다.

(다) 상기의 목적을 달성하기 위하여 소방시설과 관계되는 건축분야 등의 설계담당자와 소방시설 분야의 설계담당자는 협의하여야 하고 필요시 협의내용을 설계에 반영하여야 한다.

(8) 소방대상물의 배치계획 고려

(가) 소방대상물의 위치나 용도 및 수용인원 등을 고려하여 가장 적합한        시설이 되도록 하여야 한다.

(나) 소방대상물은 장애인의 접근과 이용이 편리하도록 계획하여야 한다.

(다) 소화기, 소화전함 등을 벽면에 매입 되도록 계획하여야 한다.

(9) 유지관리의 편리성 고려

(가) 기기 및 장비는 집중화하며, 시스템을 단순화하는 것을 원칙으로 하되 Fool-proof(시스템의 이상 또는 비상사태에 대해 인간이 혼란 없이 쉽게 대응할 수 있도록 단순하고 명쾌한 배려를 한 대책)와 Fail-safe(화재발생에 의해 시스템의 일부가 고장 나거나 그 결과 건축물의 일부가 불이나 연기에 오염된 때라도 일정한 안전성은 보증되도록 하는 것)의 대책이 강구되어야 한다.

(나) 추후 건축물의 확장 및 변경이 있을 때에 대응하기 쉽고 점검 및 보수에 편리하도록 계획하여야 한다.

(다) 기타 유지관리에 편리한 시설이 되도록 하여야 한다.

(10) 친환경적 설비계획

(가) 쾌적한 실내 환경 조성과 환경오염을 방지하는 계획이 되어야 한다.

(11) 설치되는 소방시설은 기존 설치된 시스템과 상호보완 및 효율적인 운영이 가능하도록 설계에 반영하여야 한다.

12) 에너지절약계획

가) 건물의 방위에 따른 배치, 용도 및 사용시간 등에 따른 평면계획과 조닝계획, 건축 구조체 축열 및 축냉 효과를 활용할 수 있는 시스템을 고려하여 검토한다.

나) 건물의 방위설정은 건물에의 접근, 대지의 고저 및 향, 조망, 통풍, 냉난방 등을 감안하여 설정하되, 계절별 특성과 태양 궤적, 풍향 등을 감안하여 자연에너지를 최대한 활용할 수 있도록 실 배치, 창호 등을 계획한다.

다) 남·동·서쪽면에 접한 실은 태양입사각에 따라 창호외부에 차양시설 등을 계획한다.

라) 반투명·투명, 낮은 내부 칸막이를 이용하고, 창의 형태 등을 검토하여 주광의 집성을 극대화한다.

마) 외벽, 지붕, 창호 등에서 발생하는 열교현상을 최소화 하고, 외부 출입구에는 방풍실을 계획한다.

바) 절수기기(절수용 변기, 변기세정수로 손 씻는 장치, 샤워인클로저, 절수형 샤워 헤드, 절수용 음수대 등)설치를 적극 도입 계획한다.

사) 건축물의 바깥쪽과 접하는 거실의 창 및 출입문은「건축물의 설비 기준 등에 관한 규칙」제21조 및「건축물의 에너지절약 설계 기준」에 적합하게 설계한다.

아) 신·재생에너지, 빗물관리시설 설치 등 미래지향적·친환경·에너지 절약형 공공시설을 지향하여 주변 환경과 조화를 이루면서 건축물 에너지 효율을 높인 친환경 건축계획을 구현한다.

자) 『녹색건축물 조성 지원법』제16조에 따른 녹색건축물인증 및 동법 제17조에 의거 건축물 에너지효율등급 예비인증(인증등급 : 1등급)을 취득하도록 설계하여 용역기간내에 예비인증을 제출하여야 한다.

13) 신·재생에너지계획

가) 신·재생에너지 개발·이용·보급촉진법 및 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정에 의한 에너지사용계획서를 작성하고, 연간 에너지 예정 사용량의 21% 이상을 신·재생에너지설비로 사용할 수 있도록 설계한다.

나) 신·재생에너지설비에 대하여 실시계획승인 시 설치계획서를 제출하여야 한다.

다) 신·재생에너지 시스템을 적용하고자 할 경우 지역적 특성, 도입규모, 유지관리방법, 방학기간 중의 대응, 에너지절감효율 등을 충분히 고려하여 계획한다.

라) 일조시간 분석, 집광장치 설치 등 창의적인 제안 및 신기술, 신공법 등을 통해 신재생에너지의 이용율을 극대화한다.

마) 재생에너지 설비(태양광, 지열, 태양열, 연료전지 등)의 방식 적용에 대하여 우리시와 사전 협의 진행한다.

14) 무장애계획

가) 유니버설 디자인(Universal Design)이란 신체적으로 건강하고 정신적으로 판단력이 있는 사람뿐만 아니라 어린이, 노인, 장애인 등과 같이 다양한 신체적·정신적 특성을 지닌 모두 쓸 수 있도록 하는 디자인으로서,

나) 장애인, 여성과 고령자 등 사회적 약자가 쉽게 이용할 수 있도록 유니버설디자인(Universal Design) 요소를 고려한 공간을 계획한다.

다) 무장애 계획은 이용자의 접근성, 안전성, 식별성에 목표를 두고 설계한다.

라) 옥내·외에서는 비장애인은 물론 시각 및 신체장애자가 이동시 불편함이 없도록 건물 내·외부 공간에 장애물이 없도록 한다.

마) 건물 동간은 가급적 가깝고 편하게 이동할 수 있도록 집중 배치한다.

바) “장애인·노인·임산부 편의증진보장에 관한 법률”의 기준에 따라 계획한다.

사) 장애물 없는 생활환경(Barrier-Free) 인증지표 및 심사기준에 따라 설계 용역수행기간내에 예비인증(우수등급 이상)을 받을 수 있도록 계획한다. (용역기간내 예비인증 취득 후 제출)

15) 기타사항

가) 설계용역자는 설계과정에 있어 용역지침 및 제반사항을 준수하되 기타 미비 또는 의문사항이 발생될 때에는 우리시와 협의를 거쳐 결정한다.

나) 본 과업을 수행함에 있어 일어나는 모든 사고는 설계용역자 책임 하에 필요한 조치를 취한다.

다) 설계용역자는 현장을 사전 답사하여 건물부지에 대한 도시계획 (택지개발 계획안 포함) 및 급·배수, 전기시설 등 기타 설계시 필요한 사례와 자료를 충분하게 수집 분석 후 설계에 착수토록 한다.

라) 설계용역자에는 각종 관계법규 및 설계기준을 적용하여야 하며 설계완료 이전이라도 우리시의 요구가 있을 시에는 항시 그 성과를 정리하여 제출토록 한다.

마) 설계용역자는 각종 인증획득을 위한 신청서류를 작성하여 설계용역 기간 내 예비인증을 받도록 하여야 하며, 심사기관에 제출된 서류가 용역자의 책임있는 사유로 보완 및 반려 등이 되어 추가 심사수수료가 발생 될 시에는 용역자 부담으로 진행한다.

바) 공사비 산출

- 사업추진을 위한 공사비 산출

- 공종별[건축, 토목, 구조, 기계(소방), 조경, 전기, 통신, 부대 등] 공사비 산출 내역

사) 제출된 설계도서에 대한 하자

- 설계용역자는 설계구조의 불합리 등으로 발생하는 하자와 설계수량의 착오로 인한 피해가 있을시 또는 설계자로서의 의무와 필요한 조치를 이행하지 않음으로서 발생되는 형사상, 민사상 책임을 지며 변상의 의무 및 책임을 진다.

아) 설계용역자는 설계도서에 대한 내용의 보완에 철저를 기하여야 하며 이에 필요한 서류를 제출한다.

자) 납품 및 검수

- 설계용역자는 우리시에 설계도서를 제출하여 검토를 받아야하며, 최종 설계도서는 검사를 받은 다음 완료일까지 제출토록 한다.

차) 기 제출된 설계도서의 저작권은 우리시에 귀속한다.

Ⅲ. 설계도서의 작성

1. 설계도면 작성 일반사항

1) 축척은 건축법 시행규칙에 따르며 동일 종류에 대하여는 가능한 통일시킨다.

2) 공사분야(공종)별로 도면목록을 작성하고, 방향, 단면 ,상세표시 및 범례를 넣어 해당부분을 쉽게 찾아볼 수 있도록 하고, 용도별 면적표를 첨부한다.

3) 설계도면 작성은 “KSF 1501 건축제도 통칙”에 따른다

4) 설계도면작성은 AUTOCAD 2010이하 버전을 사용하고 과업완료 후 CD-ROM으로 성과품을 제출한다.

5) 표기문자는 한글사용을 원칙으로 하되 이해가 곤란한 경우에 한하여 영문 및 한문을 혼용할 수 있다.

단, 숫자 표기는 아라비아 숫자 사용을 원칙으로 한다.

6) 모든 도서의 지질 및 규격은 장기보관에 지장이 없는 우량품을 사용하여야 한다.

7) 동 사업부지 외로 연결되는 간선시설<가스, 상ㆍ하수시설>은 그 부분까지 설계하여야 한다

8) 합리적인 공법의 선택으로 공사비 절감 및  효율적인 관리가 될 수 있도록 한다.

9) 모든 설계도서는 건축법 등 관련 법률에 적합하도록 설계하여야 한다.

10) 건축물 내ㆍ외 모든 시설물 및 설비는 장애인이 쉽게 접근하여 이용 가능토록 편의시설을 적용하여야 한다.

11) 본 용역은 「공공기관 에너지이용 합리화 추진지침」을 준용한다.

12) 사용재료 및 설비는 운영초기는 물론 사용년도의 경과시에도 적절한 유지관리가 되어야 하며, 내부가 쾌적  한 환경을 유지할 수 있도록 설계되어야 한다.

13) 건축물 내·외부에는 친환경자재, 용품 및 물품 등을 사용하여야 한다.

14) 각 실별 용도와 면적기준은 설계지침서와 같으며, 발주기관의 사정 또는 관계자(전문가) 의견 수렴결과에 따라 변경될 수 있다.

2. 시공 상세도

1) 철근배근도는 정․부철근의 유효간격 유지용 및 피복두께(측, 저면)유지용 스페이서 및 CHAIR-BAR의 위치, 설치방법 및 가공을 위한 상세도면을 작성하여 철근 배근 및 콘크리트 타설시의 하중 등 각종 철근 간격이 충분히 유지될 수 있도록 설계하여야 한다.

2) 스페이서 또는 CHAIR-BAR등의 철근가공 및 설치 상세도에는 주근간, 부근간, 주근과 부근간, 상부근과 하부근 간의 순간격, 거푸집과 철근간의 순간격등 그 수치를 표시하여야 한다.

3) 철근 이음부의 위치, 간격, 설치방법 및 사용 재료(채움재)등에 대한 상세도면과 시공법을 표기하여야 한다.

4) 상기 각호 및 연속 슬래브 콘크리트 타설시 시공순서와 시공법 등 도면상에 명시하기 어려운 사항에 대하여는 도면 하단부에 주서로 설명을 기재하거나 시방서로 대체할 수 있다.

5) 상세도 대상은 다음과 같으며 누락되지 않도록 한다.

계단, 화단, 벽돌쌓기, 화강석붙이기 또는 깔기, 천장틀 설치, 창호설치(상ㆍ하ㆍ횡단면), 파일항타, 재료분리, 난간 등 구조물 및 금속(잡철)부문, 처마, 파라펫, 수직ㆍ수평방수, 배수드레인 또는 그레이팅, 건식벽, 연도 또는 배기덕트, 단열, 붙박이장, 캐노피, 장애인전용설비, 유리블럭접합, 위생도기 및 수전류, 파고라 및 벤취등 조경시설물, 수목식재, 기타 각종 마감부분

6) 오․하수처리계획도를 작성하되 인입․배출구를 포함한 각 접합부에 대한 상세도를 각각 표기할 것.

3. 내역서 작성

1) 내역서 작성시, 내역관련 모든 서류를 작성하여 제출한다.

2) 단가적용 기준일 : 계획설계 승인 후 중간설계 착수일로 한다.

3) 단가산출서 작성

가) 단가적용 기준일의 해당월에 적용되는 조달청단가, 물가조사 공인기관에서 발행하는 2종이상의 물가정보지를 근거로 산출한 3개의 단가를 일정기준에 의한 표로 작성한다.

나) 단가자료가 없는 경우에 한하여 관련협회의 고시가격이나 협정 가격과 2개 이상의 관련업체 견적가를 기재할 수 있으며 견적가 적용시에도 공정별 세부 일위대가표를 작성하여 제출하여야 한다.

다) 나)호에 불구하고 개별단가가 1,000만원이상인 경우는 공인기관의 원가계산서를 제출하여야 한다.

4) 내역서 단가적용

가) 단가산출서에 명시된 3개의 비교단가 중 최저가를 적용한다.

나) 단가산출서 작성이 불합리한 경우에 한하여 일위대가를 적용하되 일위대가 작성은 건설(토목,건축,전기․통신,소방)표준품셈에 의한다.

4. 수량산출서 작성

1) 설계도면 및 내역서에 포함될 모든 품목에 대하여 수량산출 근거를 작성하여야 하며 단위는 길이(㎜), 넓이(㎡), 부피(㎥), 무게(ton)로 환산한다.

2) 산출근거 작성은 좌표망에 의한 세부용도별 실별로 산출하여 객관적인 증명이 가능토록 한다.

3) 관급자재내역은 별도로 작성하여야 한다(관급자재 품목식별번호 기재).

4) 공사시 발생하는 폐기물 및 잔토의 반출예상량, 기존건축물 철거물량을 산정하여야 한다.

5. 특기시방서 작성

1) 특별시방서는 표준시방서를 나열하는 것이 아니고, 해당공사에 대하여 발주자가 시공자에게 시공과 관련하여 특별히 유의하여야  할 요구사항을 정하는 것이므로 설계자는 당해 설계도서의 시공상 특별히 요구되는 공법이나 유의사항을 명시하여야 한다.

2) 신 공법과 관련하여 시공시 특별히 유의하여야 할 사항을 기록한다.

3) 시공자가 수급하여 시공하는 건설자재 중 기준 및 재질과 시험방법 등을 특별히 명시하여야 할 사항을 기재 한다.

4) 공사시공과 관련한 시험방법 등을 특별히 명시하여야 할 사항

6. 성과품의 종류

1) 주요 성과품 및 납품 부수 : [별표1] 참조

※ 설계도서와 함께 다음 내용을 제작하여 같이 제출하여야 한다.

- 설계원도는 CAD작업후 CD-ROM에 저장하여 CD-ROM 5매 제출한다.

- 설명서, 공사시방서등을 워드프로세서 작업후 CD-ROM에 저장하여 CD-ROM 5매를 제출한다.

- 설계서는 EXCEL로 작성(단가, 일위대가표, 내역서 및 원가계산 상호

연계)하고 CD-ROM 5매를 제출한다.

- 기타 설계도면 사용프로그램의 종류는 발주처와 협의하여야 한다.

- 제출 도서의 종류 및 부수는 협의에 따라 변경될 수 있다

(설계VE 및 건축심의 시 별도 협의)

[별표1]

구 분	제 출 도 서	규 격	부 수
1차 (계획설계) 납품	- 설계설명서(보고서) 등(제반 법규 검토서 포함, 인허가절차 파악사항 포함	A4	5부
	- 기본설계도서	A3	5부
	- 투시도(조감도) 등	A2	2부
	- 지질조사서	A4	5부
	- 위 사항 기록 CD	CD	5Set
2차 (중간설계) 납품	- 설계설명서(설계보고서 포함)	A4	″
	- 법규검토서	A4	″
	- 설계도면	A3	″
	- 투시도(조감도) 등	A2	1부
	- 위 사항 기록 CD	CD	5Set
3차 (실시설계) 납품	- 도면(A1반책자, A3)	A1, A3	각5부
	- 설계설명서(설계보고서 포함)	A4	5부
	- 공사시방서(특기시방서 포함)	″	″
	- 설계내역서	″	″
	- 일위대가표	″	″
	- 단가산출조서	″	″
	- 수량산출조서	″	″
	- 구조계산서	″	″
	- 조감도 (알루미늄 액자)	A1	3부
	- 공사예정공정표(CPM/PERT)	A3	5부
	- 각종 예비인증서	A4(도서 또는 A3)편철	각1부.
	- 건축허가서(협의)	A4	1부
	- 실내인테리어 색상표	A3	3부
	- 공사현황 차트(코팅)	A3(세로)	2부
	- 측량성과도	A4	원본 1부
	- 각종 설계계산서(구조,에너지절약계획서 포함)	″	″
	- 각종 설계기준 및 자료	A4	2부
	- 설계도서 및 내역서	CD	5Set

※ 기타 자세한 사항은 발주처와 별도 협의

[별표2]

착    수    계

업무담당자 경유 :          (인)

○ 사 업 명 : 군산시 동부권도서관 신축공사 설계용역

○ 계약금액 : 금                 원 (금                 원)

○ 계약년월일 :      년   월   일

○ 착수년월일 :      년   월   일

○ 완료년월일 :      년   월   일

상기와 같이 착수계를 제출합니다.

2018년    월     일

상    호 :

주    소 :

대표이사 :               (인)

군산시장 귀하

[별표3]

보  안  각  서

용 역 명 :  군산시 동부권도서관 신축공사 설계용역

1. 본인은 군산시와 계약한 위 용역을 수행함에 있어 계약조건의 제반보안사항을 준수할 것이며, 본 용역을 수행 상 대내외적으로 지득한 모든 사항에 대하여 타인에게 누설하거나 귀 기관의 승인 없이 정보 및 자료를 제공 또는 대여하지 않겠습니다.

2. 만약 보완 대책을 소홀히 하거나 이행치 않아서 보안상 문제점이 발생할 때에는 군산시의 어떠한 조치나 처벌도 감수할 것을 서약하고 이에 각서를 제출합니다.

2018 .    .

주             소 :

상             호 :

법인(주민)등록번호 :

대             표 :                  (인)

[별표4]

월 간 공 정 보 고

□ 용 역 명 :  군산시 동부권도서관 신축공사 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 20  년  월  일 ~ 20  년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ~ 20 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :              (인)

군산시장 귀하

예  정  공  정  표

○ 용 역 명 : 군산시 동부권도서관 신축공사 설계 용역

공기월 공정별	착 수 일 로 부 터 210 일
															%	비고
	15일	30일	45일	60일	75일	90일	105일	120일	135일	150일	165일	180일 일	195 일	210 일
1.현황조사
2.계획설계
3.중간 및 실시설계
4.납품확인
5.설계도서 납품 및 준공
계															100%