2018년 군산시 공동위원회 개최결과

□ 개   요

❍ 일    시 : 2018. 8.23.(목) 15:00 ~

❍ 장    소 : 군산시청 4층 상황실

❍ 상정안건 : 1) 조촌동 공동주택 건축계획변경

2) 디오션시티 A4블럭 공동주택 건축계획

❍ 심의결과 : 재심의 의결 1건, 원안의결 1건

□ 세부내용

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
1	▣ 조촌동 공동주택 건축계획변경 ▣ 건축개요 □ 공동주택 869세대 □ 지상29층 아파트 10개동 등 □ 연면적 116,661㎡	재심의 의 결	❍ 북측 부곡1길 중앙부 제척부지를 Set-back하여 도로개설 검토 ❍ 북측 부출입구 Set-back부분 보도 군산시에 기부채납(사업구역계 포함) ❍ 북측 주행차로 조정 검토(2차로에서 1차로 변경이 어려움) ❍ 주출입구 드랍존 위치 조정,지하주차장 램프 분산배치 검토 ❍ 회전교차로에서 지하주차장 램프구간 충분한 차량 대기공간 검토 ❍ 주차구획 크기를 2.5M×5M로 조정 검토 ❍ 일반형 주차장, 확장형 주차장을 존으로 구분하여 배치검토 ❍ 장애인주차구역을 이용에 편리하도록 출입구쪽으로 배치검토 ❍ 이용객의 편리를 위하여 집중된 지상 주차장을 분산하여 배치 검토 ❍ 남측 소로(2-990호선) 8M개설,남측에 부출입구 개설 검토(보행자 출입구 포함) ❍ 남측 부출입구를 지하주차장과 연계 하는 방안 검토 ❍ 색체계획 명도(밝기)개선 검토

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
2	▣ 디오션시티 A4블럭 공동주택 건축계획 ▣ 건축개요 □ 공동주택 977세대 □ 지상29층 아파트 7개동 등 □ 연면적 146,219㎡	원 안 의 결	❍ 하역등이 원활하도록 근린생활시설에 주차장 배치 검토 ❍ 주차구획 크기를 2.4M×5M에서 2.5M×5M로 변경 권장 ❍ 일반형과 확장형등 주차구획크기가 상이하여 라인마킹시 미관 저해 하므로 개선방안 검토 ❍ 주차장 썬큰부분에 난간설치외 추가 안전시설 상세도면 표기 ❍ 빗물이용시설인 지하 우수저류조 설치등을 검토 ❍ 어린이 놀이터 부분에 외부단지인 초등학교등을 이용할수 있도록 보행자 출입구 추가설치 필요 ❍ 입주민의 편리를 위해 단위세대 주방 씽크대등 배치계획 조정 검토