서식		급경사지 자율점검표

■ 급경사지 현황

명 칭			관리주체						담당자 및 연락처
위 치
규 모	높이(m)				연장(m)					경사			1 : 1
유 형	콘크리트			보강토				석축			개비온옹벽

■ 급경사지 자율점검표(해당 시설별)

시설	점 검 내 용	점 검 결 과
		양호	주의	불량
콘크리트 옹 벽	콘크리트의 파손 및 손상, 균열 상태
	옹벽 밑 부분의 흙이 빗물 등에 의해 씻겨 파진 상태
	옹벽에서의 누수 여부
	옹벽의 일부분이 내려 앉아 움푹해진 부위 발생 여부
	옹벽의 일부분이 밀려서 앞으로 튀어나온 현상 발생 여부
보 강 토 옹 벽	옹벽 앞면의 파손 및 손상, 균열
	옹벽 앞면의 배부름 현상 발생 여부
	옹벽 앞면 및 보강토의 유실 상태
	옹벽 밑 부분의 흙이 빗물 등에 의해 씻겨 파진 상태
	옹벽의 일부분이 내려 앉아 움푹해진 부위 발생 여부
	옹벽의 일부분이 밀려서 앞으로 튀어나온 현상 발생 여부
석 축	전면의 파손 및 손상, 균열, 이격 여부
	후면 토사의 유실상태
	배수공의 물흐름 및 막힌 정도 상태
	석축 밑 부분의 흙이 빗물 등에 의해 씻겨 파진 상태
	석축의 일부분이 내려 앉아 움푹해진 부위가 발생한 여부
	석축의 일부분이 밀려서 앞으로 튀어나온 현상의 발생 여부
개 비 온 옹 벽	옹벽 밑 부분의 흙이 빗물 등에 의해 씻겨 파진 상태
	채움재의 유실 여부
	와이어 매쉬의 파손 상태
	옹벽의 일부분이 내려 앉아 움푹해진 부위가 발생한 여부
	옹벽의 일부분이 밀려서 앞으로 튀어나온 현상 발생 여부

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2019.   .

소 속	직 급	성 명	연 락 처
			사무실 휴대폰

■ 점검결과 (전반적인 시설상태)

□

■ 조치사항 또는 조치계획

□

■ 정밀안전진단 또는 정밀점검 필요 여부 : 필요 / 불필요

□ (필요시 사유)

■ 확인자(관리주체)

소 속	직 급	성 명	실인 날인
	관리사무소장

■ 점검사진

■ 점검항목 및 점검방법(요령)

○ 콘크리트 옹벽

점검항목		1. 콘크리트의 파손 및 손상, 균열 상태
평가방법	양 호	파손 및 손상, 균열이 없거나 주의보다 양호한 상태
	주 의	◦ 0.2~0.3mm미만의 균열이 발생한 경우 ◦ 손상깊이 25㎜미만, 손상면적 10%이상이 발생한 경우
	불 량	◦ 0.3mm이상의 균열이 발생한 경우 ◦ 손상깊이 25㎜이상, 손상면적 10～20%이상이 발생한 경우

점검항목		2. 옹벽 밑 부분의 흙이 빗물 등에 의해 씻겨 파진 상태
평가방법	양 호	씻겨 파진 부위가 발생하지 않았거나 주의보다 양호한 상태
	주 의	씻겨 파진 부위가 골재가 노출되고 단면(철근덮개)이 감소되기 시작한 상태
	불 량	씻겨 파진 부위의 깊이가 설계도의 저판 두께의 1/2에 도달했을 때

점검항목		3. 옹벽에서의 누수 여부
평가방법	양 호	누수에 의한 백태가 없거나 불량보다 양호한 상태
	불 량	누수에 의한 백태가 여러 곳에서 발견되고 백태가 두껍게 발생한 상태

점검항목		4. 옹벽의 일부분이 내려앉아 움푹해진 부위가 발생한 여부
평가방법	양 호	움푹해진 부위가 없거나 주의보다 양호한 상태
	주 의	움푹해진 부위의 깊이가 8~16㎝미만일 경우
	불 량	움푹해진 부위의 깊이가 16㎝이상일 경우

점검항목		5. 옹벽의 일부분이 밀려서 앞으로 튀어나온 현상의 발생 여부
평가방법	양 호	밀려서 튀어나온 부위가 없거나 주의보다 양호한 상태
	주 의	밀려서 튀어나온 부위가 5~12cm 미만일 경우
	불 량	밀려서 튀어나온 부위의 깊이가 12~16cm이상일 경우

○ 보강토 옹벽

점검항목		1. 옹벽 앞면의 파손 및 손상, 균열
평가방법	양 호	파손 및 손상, 균열이 없거나 주의보다 양호한 상태
	주 의	파손이 경미하나 다른 추가적인 손상진행의 가능성이 있는 상태
	불 량	옹벽 앞부분의 눈에 띌 정도의 파손 및 손상, 균열이 발생하였을 때

점검항목		2. 옹벽 앞면의 배부름 현상 발생 여부
평가방법	양 호	배부름 부위가 없거나 주의보다 양호한 상태
	주 의	평가단위에서 배부름 부위가 1~3개소 이하 발생한 경우
	불 량	평가단위에서 배부름 부위가 4개소 이상 발생한 경우

점검항목		3. 옹벽 앞면 및 보강토의 유실상태
평가방법	양 호	유실이 없거나 주의보다 양호한 상태
	주 의	평가단위에서 유실이 1~3개소 이하로 발생한 경우
	불 량	평가단위에서 유실이 4개소 이상 발생한 경우

점검항목		4. 옹벽 밑 부분의 흙이 빗물 등에 의해 씻겨 파진 상태
평가방법	양 호	씻겨 파진 부위가 발생하지 않았거나 불량보다 양호한 상태
	주 의	근입깊이의 1/2의 위치까지 씻겨 파진 상태
	불 량	근입깊이의 3/4의 위치까지 씻겨 파진 상태

점검항목		5. 옹벽의 일부분이 내려 앉아 움푹해진 부위가 발생한 여부
평가방법	양 호	움푹해진 부위가 없거나 주의보다 양호한 상태
	주 의	움푹해진 부위의 깊이가 8~16㎝미만일 경우
	불 량	움푹해진 부위의 깊이가 16㎝이상일 경우

점검항목		6. 옹벽의 일부분이 밀려서 앞으로 튀어나온 현상 발생 여부
평가방법	양 호	밀려서 튀어나온 부위가 없거나 주의보다 양호한 상태
	주 의	밀려서 튀어나온 부위가 5~12cm 미만일 경우
	불 량	밀려서 튀어나온 부위의 깊이가 12~16cm이상일 경우

○ 석축

점검항목		1. 석축 앞면의 파손 및 손상, 균열, 이격 여부
평가방법	양 호	파손 및 손상, 균열, 이격이 없거나 불량보다 양호한 상태
	주 의	파손이 경미하나 다른 추가적인 손상진행의 가능성이 있는 상태
	불 량	옹벽 앞부분의 눈에 띌 정도의 파손 및 손상, 균열이 발생하였을 때

점검항목		2. 후면 토사의 유실상태
평가방법	양 호	유실이 없거나 주의보다 양호한 상태
	주 의	평가단위에서 유실이 1~3개소 이하 발생한 경우
	불 량	평가단위에서 유실이 4개소 이상 발생한 경우

점검항목		3. 배수공의 물흐름 및 막힌 정도 상태
평가방법	양 호	배수공이 막히지 않았거나 주의보다 양호한 상태
	주 의	배수공 내부가 비올때마다 흙이 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태
	불 량	배수공 내부에 전혀 배수된 흔적이 없고 거미줄이나 기타 이물질이 있는 상태

점검항목		4. 석축 밑 부분의 흙이 빗물 등에 의해 씻겨 내려간 상태
평가방법	양 호	씻겨 내려간 부위가 발생하지 않았거나 주의보다 양호한 상태
	주 의	기초콘크리트의 1/3까지 씻겨 내려갔거나 불량보다 양호한 상태
	불 량	기초콘크리트 상단까지 씻겨 내려간 상태

점검항목		5. 석축의 일부분이 내려앉아 움푹해진 부위가 발생한 여부
평가방법	양 호	움푹해진 부위가 없거나 불량보다 양호한 상태
	주 의	움푹해진 부위의 깊이가 8~16㎝미만일 경우
	불 량	움푹해진 부위의 깊이가 16㎝이상일 경우

점검항목		6. 석축의 일부분이 밀려서 앞으로 튀어나온 현상의 발생 여부
평가방법	양 호	밀려서 튀어나온 부위가 없거나 불량보다 양호한 상태
	주 의	밀려서 튀어나온 부위가 5~12cm 미만일 경우
	불 량	밀려서 튀어나온 부위의 깊이가 12~16cm이상일 경우

○ 개비온 옹벽

점검항목		1. 옹벽 밑 부분의 흙이 빗물 등에 의해 씻겨 내려간 상태
평가방법	양 호	씻겨 내려간 부위가 발생하지 않았거나 주의보다 양호한 상태
	주 의	근입 깊이의 1/2의 위치까지 씻겨 내려간 상태
	불 량	근입 깊이의 3/4의 위치까지 씻겨 내려간 상태
용어설명		근입깊이 : 옹벽을 설치 할 때 옹벽을 고정하기 위하여 옹벽 밑둥을 땅속으로 밀어넣은 깊이

점검항목		2. 채움재의 유실 여부
평가방법	양 호	유실이 없거나 불량보다 양호한 상태
	주 의	다소의 유실이 발생하였으나 심각하지는 않은 상태
	불 량	채움재의 유실로 인해 옹벽의 부등침하가 발생한 상태
용어설명		채움재 : 옹벽이 넘어지지 않도록 채우는 재료(흙, 돌, 시멘트 등) 심각한 상태 : 구조적인 안정에 영향을 주는 정도

점검항목		3. 와이어 매쉬의 파손상태
평가방법	양 호	◦ 와이어 매쉬의 파손이 없거나 주의보다 양호한 상태 ◦ 파손이 경미하고 추가적인 손상의 진행 가능성이 없는 상태
	주 의	파손이 경미하지만 추가적인 손상 진행의 가능성이 있는 상태
	불 량	와이어 매쉬의 파손이 진행되어 채움재 유실 발생이 진행된 상태

점검항목		4. 옹벽의 일부분이 내려 앉아 움푹해진 부위가 발생한 여부
평가방법	양 호	움푹해진 부위가 없거나 불량보다 양호한 상태
	주 의	움푹해진 부위의 깊이가 8~16㎝미만일 경우
	불 량	움푹해진 부위의 깊이가 16㎝이상일 경우

점검항목		5. 옹벽의 일부분이 밀려서 앞으로 튀어나온 현상의 발생 여부
평가방법	양 호	밀려서 튀어나온 부위가 없거나 주의보다 양호한 상태
	주 의	밀려서 튀어나온 부위가 5~12cm 미만일 경우
	불 량	밀려서 튀어나온 부위의 깊이가 12~16cm이상일 경우