■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자		2025.8.27.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 전북특별자치도교육감
대지현황	대지위치 군산시 동흥남동 402-1번지 외 3필지
	대지면적 39,924㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역
해체건축물현황	건축면적 6,105.87㎡ 중 1,265.2㎡		구조 철근콘크리트조		층수 과학관(지상 2층), 음악관(지상 3층)
					건축물 동수 과학관, 음악관
	주용도 교육연구시설		최고높이 과학관15.6m 음악관9.94m
					연면적 13,604.05㎡ 중 3,318.2㎡ 해체
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	• 해체 단계별 구조 검토 시 충격하중, 잔재물 하중 등을 고려한 추가 검토 필요 • 세륜기 등 도로 환경 관리 계획 수립 요망 • 학생 동선 및 장비 동선을 명확하게 분리하여 재설정 필요 • 이격거리 1.6m구간 플라스틱(강성이 강한)계열의 방호막 설치 필요 • 작업순서(압쇄기)와 장비의 이동경로가 겹쳐 위험요소가 산재되어 있음 • 현장사무실 및 현장 창고 등의 위치 표기 • 초등학교와 경계 부분이 협소하여 쌍줄비계에 견고한 방진망 설치 필요 • 세륜시설이 정확히 표현 되지 않음 • 부설초등학교 현장조사 재실시 • 폐기물 보관장 위치 및 동선 재검토 • 부설초 급식실 부분 잔재물 비산 대책 반영 • 음악관과 후면 초등학교 이격거리 협소, 외부 분진망과 낙하물에 대한 보강 대책 요망 • 해체 폐기물 소운반 대책 필요 • 재학생 등하교시 안전 통행로 확보 요함 • 압쇄기 작업 반경 감안 안전도로 확보 • 현장에 맞는 문구를 넣도록 할 것 • 해체물에 대한 범위와 그에 따른 중량을 계산하여 구조안전성을 검토할 것 • 가설재 설치와 해체 시기를 해체 순서에 넣어 혼선이 없도록 할 것 • 잭서포트 필요 여부를 재검토 바람 • 장비운용시(압쇄기) 본 해체 구조물의 규모에 맞는지 확인 바람(건물과 장비 이격 거리 등 고려)
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ 0 ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]