2019년 제4회 군산시 건축위원회 개최결과

□ 회 의 개 요

❍ 심의방법 : 서면

❍ 심의안건 : 1건

❍ 심의결과 : 원안 의결

□ 세 부 내 용

연번	안 건 명	심의결과	주 요 심 의 의 견
1	▣ 오식도동 873-2 ▣ 건축개요 □ 신축 / 지상 1 □ 연면적 3,235..16㎡ (증 995.57) □ 공장(창고)	원 안	【권고사항】 ❍ 용접부재의 재질을 SS275에서 SHN275로 변경 ❍ 1층 바닥 슬래브의 설계시 S.O.G 슬래브의 허용지내력을 명기 ❍ 구조계산서 보완 (페이지 기재 및 목차와 내용 일치) ❍ 철골구조프레임 접합상세도 보완