붙임		시설물 안전점검 체크리스트

□ 옹벽․석축 등

점 검 사 항	지적사항 및 조치내용
◈ 기초지반
◦ 세굴, 활동 발생 유무
◦ 침하 발생 유무
◈ 콘크리트 옹벽
◦ 파손 및 손상, 균열, 배부름 발생 여부
◦ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
◦ 철근노출 발생 여부
◦ 배수공상태(막힘여부)
◈ 보강토 옹벽
◦ 파손 및 손상, 균열(블록), 배부름 발생 여부
◦ 블록(판넬)유실 여부
◦ 블록(판넬)이격 발생 유무
◈ 석축
◦ 파손 및 손상, 균열(견칫돌), 배부름 발생의 여부
◦ 견칫돌 유실 여부
◦ 견칫돌 이격 발생 유무
◈ 개비온 옹벽
◦ 채움재 유실, 배부름 여부
◦ Wire Mesh의 파손 여부
◈ 주변시설
◦ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
◦ 주변배수시설의 관리상태
◦ 상부 절토사면 존재시 낙석의 유무 및 표면 침출수 유출상태
◦ 도로융기 발생 여부(도로시설)
◦ 침하의 발생 여부(상부지반)
◈ 긴급상황대비
◦ 수방자재 가용 여부
◦ 주민 대피시설 확보 여부

□ 노후주택

점 검 사 항		지적사항 및 조치내용
◈ 건축물의 구조안전을 해치는 사항
옹벽,석축의 안전상태	◦ 수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부
	◦ 균열과 변형(배부름 등) 발생 여부
	◦ 배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 여부
부등침하	◦ 건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부
	◦ 주변지반 부분 침하, 또는 융기현상 발생 여부
	◦ 창과 문의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 발생 여부
	◦ 바닥 포장부위 침하 및 균열 발생 여부
주요 부재의 구조적 균열과 변형	◦ 슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형 (기둥주변 융기, 중앙처짐)등 발생 여부
	◦ 기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평 균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주철근의 노출)
	◦ 보에 결함 발생 여부(단부 사인장균열, 중앙부 휨균열)
◈ 건축물의 내구성 결함 사항
◦ 각부의 균열, 누수, 백화나 습윤(결로)등의 현상 발생 여부
◦ 철재 부식 발생 여부
◈ 기타 결함사항
◦ 하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부
◦ 건축물의 기초부위로 빗물 유입 여부
◦ 담장의 전도 징후 여부
◦ 외장재(치장벽돌, 모르터 등)와 돌출물(간판, 안테나 등)의 부착상태 이상유무
◦ 빗물 홈통과 루프드레인의 기능 이상 유무
◦ 수도, 가스, 전기, 통신선로의 이상 유무
◦ 배수펌프 작동상태 불량 여부
◦ 기 타

□ 절토 등 사면

점 검 사 항	지적사항 및 조치내용
◈ 절토부
◦ 인장균열 발생 여부
◦ 침하 발생 여부
◦ 급격한 지하수 용출여부
◦ 기존 지하수 탁도 변화여부
◦ 지속적인 낙석발생 여부
◈ 상부자연사면
◦ 인장균열의 발생 여부
◦ 침하의 발생 여부
◦ 낙석의 발생 여부
◈ 절개지․낙석위험지구
◦ 절개지, 암반 등에서 결빙과 해빙의 반복으로 토사 유실 위험성 여부
◦ 낙석방지책, 망 등 안전시설 설치 및 훼손, 방치
◦ 위험지역 안내표지판 설치여부
◦ 기 타
◈ 도로
◦ 균열의 발생 여부
◦ 침하의 발생 여부
◦ 도로융기 발생 여부
◈ 보수/보강을 위한 설치된 시설물
◦ 시설물 변형 여부
◦ 시설물 파손 여부
◦ 배수시설의 배수기능 유지 여부
◈ 긴급상황대비
◦ 수방자재 가용 여부
◦ 우회도로 확보 여부