■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자		2025.8.27.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 전북특별자치도교육감
대지현황	대지위치 군산시 동흥남동 402-1번지 외 3필지
	대지면적 39,924㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역
해체건축물현황	건축면적 6,105.87㎡ 중 1,265.2㎡		구조 철근콘크리트조		층수 과학관(지상 2층), 음악관(지상 3층)
					건축물 동수 과학관, 음악관
	주용도 교육연구시설		최고높이 과학관15.6m 음악관9.94m
					연면적 13,604.05㎡ 중 3,318.2㎡ 해체
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	• 전반적인 오타 검토 후 수정 필요(ex 50쪽 표에서 EIG → EGI 등) • 스카이 장비 2대 운용-위치 반경 표시 및 굴착기와 간섭 반경, 적정 간격 검토 필요 • 인접 건물(부속초)쪽 가시설(쌍줄비계) 설치 후 내부에 EGI휀스, 외부에 PVC수직 보호망 설치로 RPP휀스를 3중으로 설치하는지 여부 • 기초 터파기가 GL-1.5M가 되는 관계로 부지 정리하여 지내력 확보 후 개축공사(파일, 항타기 등이 전도 및 흔들림 위험)진행 할 것 • 해체 순서 수정(오타 포함) • 계단실 부분은 구조를 재조사하기 바람(대부분 라멘조 계단임)
심의결과	[ 0 ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]