【서식 1】

기존 공동주택 안전점검표

➤ 공동주택 현황

❍ 단 지 명 :                          ❍ 위    치 :

❍ 규    모 :    층    동      세대    ❍ 준 공 일 :

❍ 관리방법 : 위탁(  ), 자치(  ), 임의(  ), 기타(  )

➤ 안전점검

세 부 점 검 사 항		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
		O	X	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
지반상태
1. 시설물 주변의 지반 침하 또는 이로 인한 건물의 기욺, 균열 등 유무		□	□	□
구조부재
1. 주요 구조부재(보, 기둥, 슬래브, 내력벽)에 균열, 누수 및 누수흔적		□	□	□
2. 구조부재의 처짐, 기욺 또는 단면 손실 등의 변형 유무		□	□	□
3. 철근 부식, 노출 또는 콘크리트의 박리·박락 유무		□	□	□
4. 철골부재의 기욺, 좌굴 등의 변형 유무		□	□	□
5. 철골부재 접합부 상태 및 부식에 의한 단면 결손 유무		□	□	□
비구조부재
내부	1. 칸막이벽(벽돌, 블록 등)에 균열 및 변형 유무	□	□	□
	2. 천장, 벽체 및 바닥 마감재에 파손, 오염, 변형(처짐, 기욺 등), 누수 및 누수흔적 유무	□	□	□
외부	1. 옥상, 지붕 방수층 균열, 손상 등 발생 유무	□	□	□
	2. 옥상 난간의 과도한 균열, 변형 등 발생 유무	□	□	□
	3. 지붕 마감재, 외벽재가 바람에 의한 비산의 위험성 유무	□	□	□
	4. 외벽에 부착되어 있는 기기의 탈락·낙하의 위험성 유무	□	□	□
	5. 균열이 있는 유리가 폭풍우에 의해 파손될 위험성 유무	□	□	□
	6. 지하층(주차장, 출입계단 등) 입구 등의 우수유입 방지장치 및 수방자재(차수판, 모래주머니 등) 확보 및 관리상태 점검 유무	□	□	□
	7. 주변 배수구, 하수구 등의 입구 청소 유무	□	□	□
부대토목시설
콘크리트 옹벽	1. 옹벽 파손 및 손상, 균열 발생 유무	□	□	□
	2. 배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 발생 유무	□	□	□
【 기타 의견 】

2025.    .    .

점검·확인자 : 직위            성명               (인)