■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2025. 11. 13.

건축종별

[○] 신축,     [] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 진효원

대지현황

대지위치 군산시 장미동 1-15

관련지번

대지면적

A 680,㎡ B 668.5㎡   C 1,014.43㎡

용도지역(지구,구역) 일반상업지역, 방화지구,역사문화보존지역

건축물현황

건축면적

228.1㎡ 222.8㎡266.79㎡

건폐율 33% 34% 26%

층수 지상 9층

주용도 숙박시설

구조 철근콘크리트

건축물 동수 3동

최고높이 16.35M

용적률 89.33%

· 규  모 : 지상 9층, 주3동

· 주용도 : 숙박시설

(A동 1,826㎡, B동 1,826㎡, C동 1,995㎡)

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 사전검토 의견 반영되었으며 별도의견 없음

□ 사전검토 의견 반영되었으며 별도의견 없음

□ 사전검토 의견 반영되었으며 별도의견 없음

심의결과

[❍] 원안 의결    [    ] 조건부 의결    [ ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]