군산시 공고 제2013-608호

침수방지 차수판설치 지원사업

- 지원기준 및 절차 -

군   산   시

Ⅰ		지 원 근 거

1. 재난및안전관리기본법 제26조

2. 침수방지 차수판설치 지원사업 세부 추진계획(건축과-9784)

Ⅱ		사 업 개 요

1. 사 업 명 : 침수방지 차수판설치 지원사업

2. 총사업비 : 560,000천원

3. 지원대상

- 1순위 : 2012년 지하실 침수피해를 입은 공동주택 및 상가 건축물

- 2순위 : 2012년 침수피해를 입은 건축물(지상 1층 포함)

- 3순위 : 1순위 및 2순위 외 침수피해 우려 건축물

※ 같은 순위내에서 예산의 범위 초과 신청시 심사·평가후 우선순위 결정

4. 설치장소

- 지하주차장 입구, 드라이에어리어, 출입문 앞, 계단실 앞 등

- 기타 건축물의 침수방지에 필요하다고 인정되는 위치

5. 지원금액(※부가가치세 미포함 금액)

- 차수판 설치비용의 50%지원(신청인 부담 50%)

- 보조금 지원 상한액(공동주택 500만원, 기타 건축물 300만원)

※ 차수판 설치비용은 [붙임1] 차수판설치 지원사업 적용단가를 적용    하여 산출한 금액의 50%지원(초과 금액 및 부가가치세 자부담)

6. 신청방법 : 건축주(소유자,관리주체) 시청 건축과에 직접 제출

- 관리주체가 없는 소규모 공동주택은 입주자 1/2이상 동의를 받아 선출된 주민대표가 신청(기존 주민대표가 있는 경우 주민대표가 신청)

- 필요시 소유자의 동의를 얻어 세입자 신청 가능

※ 관리주체 : 입주자대표회의(주민대표), 관리사무소장, 관리인

7. 차수판 설치기준 및 적용단가

- [붙임2] 차수판 설치기준 및 적용단가에 의거 사업비 산출 및 시공

- 기타 현장여건을 고려하여 차수판설치를 위해 꼭 필요한 부대공사(지하주차장 연석컷팅, 바닥면고르기 등)는 별도 견적서 첨부(50%지원)

Ⅲ		신청 및 선정

1. 신청기간 : 2013. 4. 1 ~ 2013. 4. 12

- 차수판설치를 희망하는 침수피해 우려 건축물

2. 신청서류

- 차수판설치 지원사업 신청서 1부.

- 보조금 교부 신청서(사업계획서 첨부) 1부.

- 입주자 대표회의 의결서 1부.(사업추진 내용 포함)

※ 입주자대표회의가 구성되지 않은 소규모 공동주택 단지는 입주자 1/2이상 동의서

- 부대공사 내역서 또는 견적서 사본(부대공사가 필요한 경우)

- 자부담비용 보유 통장 사본 1부.

3. 대상자 선정 방법

- 같은 순위 안에서 예산의 범위를 초과하는 신청이 있는 경우 [붙임8]의 평가표에 의한 심사·평가를 거쳐 우선순위 결정

4. 대상자 확정 : 2013. 4. 19한

- 확정 대상자(보조사업자)에게 공문으로 통보

※ 확정 대상자(보조사업자)가 시공업체를 직접 선정하여 계약 후 공사시행

Ⅳ		사업진행 절차

1. 사업대상자 선정 후 공사계약 및 착공신고

- 보조사업자가 직접 시공업체 선정 후 공사계약

- 착공신고 후 공사착수(보조사업자 → 시청)

※ 차수판 설계도면 및 설치기준에 의거 시공

2. 공사완료후 보조금 지급 신청

- 증빙서류 : 보조금지급신청서, 공사 전·중·후 사진, 정산내역서

※ 보조금 교부결정 시 양식 송부

- 현장확인 후 자부담확보 통장으로 보조금 지급

Ⅴ		유 의 사 항

1. 차수판설치 지원사업 적용단가를 적용하여 사업비를 산출하여야 하며, 차수판 설치기준 및 설계도면에 의거 시공하여야 합니다.

2. 구비서류는 정확히 작성․제출하여야 하고 평가시 기재내용 및 제출자료가 미비하여 평가를 할 수 없는 경우에는 평가대상에서 제외하고, 부정 또는 허위로 작성한 경우에는 지원 대상단지 결정을 취소합니다.

3. 제출된 신청서 및 서류는 일체 반환하지 않으며 불필요시는 폐기처분 할 수 있습니다.

4. 사본으로 제출하는 모든 서류는 하단 여백에 신청자가 원본대조필 날인 요망

5. 시공업체 선정 시 입주자대표회의 등 공개적인 절차를 통해 선정하여야 합니다.

6. 사업완료 후 당초 사업계획서 보다 사업량이 축소되었거나 사업비가

감소한 경우에는 교부 결정한 보조금을 감액하여 지급합니다.

(단, 당해 년도 보조금 지원금액을 상회하여 집행한 경우에는 그러하지 아니함 )

7. 기타 안내문에 표기되지 않은 사항에 대하여는『군산시 보조금관리조례』에 의거 처리됩니다.

Ⅵ		예 시 사 진

지하주차장 출입구	지하계단(썬큰) 출입구

붙임  1. 차수판설치 지원사업 적용단가 1부.

2. 차수판 설치기준 및 적용단가, 설계도면(별첨) 1부.

3. 차수판설치 지원사업 신청서 및 동의서 1부.

4. 보조금 교부 신청서 1부.

5. 사업계획서 1부.

6. 사업신청 동의서(소규모 단지) 1부.

7. 기타 참고사항(절차도, 차수판 개요) 1부.

8. 지원대상 평가표 1부.  끝.

<붙임1>

차수판설치 지원사업 적용단가

항 목	규 격	단 위	단 가	비 고
차수판	STS304 1.5t	㎡	471,000원	보강각재 포함
측면지주	STS304 2t	set(2개)	142,000원	설치비 포함
중간지주	STS304 2t	개	94,000원	설치비 포함
거치대	STS304 2t	set	113,000원	설치비 포함
바닥레일 설치	STS304 3t	m	62,000원	설치비 포함 (선택사항)
기타 부대공사	현장여건 상 차수판설치를 위해 필요한 공사 : 시공사 견적금액 ex) 지하주차장 연석 컷팅, 바닥면고르기 등
<<예시1>> 설치개요 : 차수판설치 1개소 (길이:3m / 높이:0.4m = 넓이1.2㎡) 산 출 식 : 1. 차수판 : 471,000원/㎡ * 1.2㎡ = 565,200원 2. 측면지주 : 1set = 142,000원 3. 거치대 : 1set = 113,000원 지원금액 : (565,200 + 142,000 + 113,000원) * 50% = 410,100원 <<예시2>> 설치개요 : 차수판설치 1개소 (길이:7m / 높이:0.6m = 넓이4.2㎡) 및 바닥레일 7m 산 출 식 : 1. 차수판 : 471,000원/㎡ * 4.2㎡ = 1,978,200원 2. 측면지주 : 1set = 142,000원 3. 중간지주 : 1개 = 94,000원 4. 거치대 : 1set = 113,000원 5. 바닥레일 : 61,000원/m * 7m = 434,000원 지원금액 : (1,978,200 + 142,000 + 94,000 + 113,000 + 434,000) * 50% = 1,380,600원

1) 설치비용 산출 시 본 차수판 설치기준에 의거 개별 단가를 적용하여

그 설치비의 50%를 지원.(초과 금액 및 부가가치세 자부담)

2) 현장여건에 맞도록 차수판 설치 높이는 선택가능(h:600, h:800 등)

3) 상기 금액은 부가가치세 미포함 금액

<붙임2>

침수방지용 차수판

설치기준 및 적용단가

【2013 침수방지 차수판설지 지원사업】

2013년

군   산   시

차수판 설치기준 및 적용단가

1. 목 적

⑴ 본 차수판 설치기준 및 적용단가는 군산시에서 시행하는 2013년 침수방지 차수판지원사업 신청인의 이해를 돕고, 형평성있는 사업 추진을 목표로 하며, 본 차수판 설치기준을 적용하여 사업계획을 수립한다.

2. 일반사항

⑴ 지원대상은 관내 모든 건축물이며 아래 우선순위에 의하여   우선지원한다. 단, 같은 순위안에서 예산의 범위를 초과하는 사업신청이 있을 경우 대상자 선정은 심사·평가를 거쳐 우선 대상자를 선정한다.

가) 1순위 : 2012년 지하실 침수피해를 입은 공동주택 및 상가

나) 2순위 : 2012년 침수피해를 입은 건축물(지상1층 포함)

다) 3순위 : 1순위 및 2순위에 해당하지 않는 침수피해 우려 건축물

⑵ 차수판설치 지원사업에 관해서는 군산시 보조금관리조례에서 정하는 사항을 적용하며, 보조금은 다른 용도로 사용할 수 없으며, 보조금 교부결정 후 보조사업의 내용을 변경(사업비의 증감 등)할 경우 사전에 시장의 승인을 얻어야 한다.

⑶ 사업비는 시비50%, 신청인 부담 50%로 한다.

⑷ 설치비용 산출 시 본 차수판 설치기준에 의거 개별 단가를 적용하여 그 설치비의 50%를 지원한다.(초과 금액 자부담)

가) 적용단가(표준품셈 적용) - 부가가치세 미포함

항 목	규 격	단 위	단 가	비 고
차수판	sts304 1.5t H:400 (높이 선택가능)	㎡	471,000원	보강각재 포함
측면지주	sts304 2t	set(2개)	142,000원	설치비 포함
중간지주	sts304 2t	개	94,000원	설치비 포함
거치대	sts304 2t	set	113,000원	설치비 포함
바닥레일 설치	sts304 3t	m	62,000원	설치비 포함 (선택사항)
기타 부대공사	현장여건 상 차수판설치를 위해 필요한 공사 : 시공사 견적금액 ex) 지하주차장 연석 컷팅, 바닥면고르기 등
<<예시1>> 설치개요 : 차수판설치 1개소 (길이:3m / 높이:0.4m = 넓이1.2㎡) 산 출 식 : 1. 차수판 : 471,000원/㎡ * 1.2㎡ = 565,200원 2. 측면지주 : 1set = 142,000원 3. 거치대 : 1set = 113,000원 지원금액 : (565,200 + 142,000 + 113,000원) * 50% = 410,100원 <<예시1>> 설치개요 : 차수판설치 1개소 (길이:7m / 높이:0.6m = 넓이4.2㎡) 및 바닥레일 7m 산 출 식 : 1. 차수판 : 471,000원/㎡ * 4.2㎡ = 1,978,200원 2. 측면지주 : 1set = 142,000원 3. 중간지주 : 1개 = 94,000원 4. 거치대 : 1set = 113,000원 5. 바닥레일 : 62,000원/m * 7m = 434,000원 지원금액 : (1,978,200 + 142,000 + 94,000 + 113,000 + 434,000) * 50% = 1,380,600원

나) 기타 차수판 설치에 필요한 부대공사는 견적금액에 포함          하여 50% 보조금 지급한다.

⑸ 차수판 설치사업 신청시 본 차수판 설치기준을 적용하여 사업      계획서(필요시 부대공사 견적서) 및 현장사진을 제출한다.

⑹ 공사의 전문성을 고려하여 전문건설업(금속구조물, 시설물유지관리업) 면허 소지자에 시공의뢰하여 부실시공을 방지한다.

⑺ 보조금 지원은 아래와 같이 제한하며, 초과 금액에 대해서는       보조사업자가 부담한다.

가) 공동주택 1개단지 : 최대500만원

나) 기타 건축물 : 최대 300만원

⑻ 설치장소는 지하주차장 입구, 계단실 입구, 드라이에어리어,        출입문 등 침수방지를 위해 꼭 필요한 장소에 설치하며, 현장    여건을 고려하여 공동주택 단지입구 등 침수방지에 필요한 장소에    설치한다.

⑼ 차수판 설치는 출입문의 개폐방향을 고려하여 적정한 위치에       설치한다.

⑽ 공사에 사용되는 주요자재는 치수에 맞도록 공장제작하여        반입하는 것을 원칙으로 하며, 사용되는 자재는 현장작업을        최소화 한다.

⑾ 보조금의 지급은 실적비로하며, 정산액이 보조금 산출기        초가 되는 사업량보다 감소되었을 경우 그 감소율에 따라      보조금을 감액한다.

⑿ 보조사업 완료 후 차수판, 지지대, 거치대 등은 보조사업자의      책임하에 관리하여야 하며, 월1회 이상 정기점검을 실시한다.

(차수판레일 홈 이물질 제거, 고정지주 및 바닥앵글 구부러짐 등    비상시 차수판을 즉시 설치할 수 있는 상태 유지)

3. 시설물 일반 조건

3-1. 재료

⑴ 차수판 특성상 내식성이 강하고 수압에 견딜수 있는 스테인리스        제품을 사용한다.

가). 스테인리스는 sts304 제품을 사용한다.

(차수판, 측면지주, 중간지주, 거치대, 바닥레일 앵글)

나) 절단부 및 용접부는 그라인드 처리한다.

3-2. 차수판

⑴ 재료는 sts304 제품을 사용한다.

⑵ 두께는 1.5t이며, 높이는 현장여건에 맞도록 H400, H600등        으로 주문 제작한다.(10mm는 실리콘고무 시공높이)

⑶ 손잡이는 차수판의 윗면에 1명이 들어올리기 용이한 간격(약60cm)    으로 견고하게 설치한다.

⑷ 큰 수압에도 견딜수 있도록 차수판 뒷면에 sts304 pipe 30*30, 2t 보강   각재로 보강한다.

가) 보강대 설치 간격 : 세로 20~30cm, 가로 50cm

나) 차수판과 용접하여 보강하고 마감면은 그라인드 처리하여 수밀성을      확보한다.

다) 필요시 차수판과 바닥면 사이에 추가 보강대를 설치한다.

⑸ 차수판 설치 시 고정지지대, 중간지주, 바닥면과 차수판 사이       에서 누수가 되지 않도록 차수판 양 옆면과 밑면에 수밀               고무(실리콘 고무등)를 탈락이 되지 않도록 견고하게 설치한다.

3-3. 측면지주

⑴ 재료는 sts304 제품을 사용하며, 두께는 2t이상으로 한다.

⑵ 현장 여건에 맞도록 지지대는 바닥 또는 벽면에 고정 시킬 수      있는 구조(앙카설치 등)로 제작하며, 사람 및 차량의 이동에 지장이   없는 곳에 설치한다.

⑶ 측면지주는 벽면 또는 바닥면에 견고하게 고정시킬수 있도록 앵커볼   트로 견고하게 부착한다.

⑷ 차수판 설치 시 측면지주와 차수판이 견고하게 부착되어 차수판이      움직이지 않도록 측면지주에 차수판 조이너를 설치한다.

※ 차수판 조이너 : 차수판을 측면지주에 연결 후 차수판과 측면지주     사이에 틈이 발생하지 않도록 지지대에 조이너를 시공하여         밀착하는 역할

⑸ 측면지주의 뒷면은 수압에 견딜 수 있도록 너비 3cm이상으로        제작한다.

3-4. 중간기둥

⑴ 차수판 설치길이가 4m를 초과할 경우 수압에 견딜수 있도록      4m마다 중간기둥을 설치하여 차수판을 연결한다.

⑵ 재료는 sts304 제품을 사용하며, 두께는 2t이상으로 한다.

⑶ 중간기둥은 평상시 차수판과 별도 보관하고 비상시 간단하게      긴급설치할 수 있도록 바닥에 지주박스를 설치한다.(이물질이 들      어가거나 사람 및 차량이동에 불편이 없는 구조로 한다)

⑷ 차수판 설치 시 중간기둥과 차수판이 견고하게 부착되어 차수판이      움직이지 않도록 중간기둥에 차수판 조이너를 설치한다.

⑸ 중간기둥의 뒷면은 수압에 견딜 수 있도록 너비 3cm이상을      확보한다.

3-5. 바닥면

⑴ 현장 여건에 따라 바닥 요철등으로 차수판(수밀고무와 닿는        부분)과 바닥면 사이에서 누수가 되지 않도록 평탄화 작업을       실시한다.

⑵ 바닥면은 평상시(차수판 해체시) 사람 및 차량의 이동에 불편이      없도록 시공 및 유지‧관리 한다.

⑶ 현장 여건에 따라 바닥면에 차수판 너비의 홈(레일)을 만들어      차수판설치 시 바닥레일에 고정할 수 있는 구조로 한다.

가) 바닥 레일에는 sts 304(ㄷ형, 3t)을 설치한다.

나) ㄷ형 스테인리스는 바닥에 기울임이 발생하지 않도록 수평을          유지하여 시공한다.

다) ㄷ형 스테인리스 설치 후 무수축시멘트로 되메우기 한다.

3-6. 차수판 거치대

⑴ 차수판 거치대는 차수판이 설치될 구역 가까운 곳에 견고하게       설치하여 비상시 바로 설치할 수 있도록 하며, 사람 및 차량의      이동에 지장이 없도록 한다.

⑵ 차수판 거치대는 도난을 방지할 수 있도록 시건장치를 하며,        열쇠 분실등의 관리소홀을 우려하여 열쇠없이 잠금을 해제할 수     있는 비밀번호 시건장치로 한다.

4. 사후관리

⑴ 차수판은 관리주체 및 해당 직원이 언제든지 긴급히 설치할 수       있도록 주기적으로 교육을 실시한다.

⑵ 주기적으로 설치훈련을 통해 설치방법을 습득하고 하자 및         시설물의 상태를 점검한다.

5. 예시 사진

예시사진1	예시사진2
거치대사진	차수판 레일

6. 상세도면 : 별첨

7. 기타 문의사항 : 군산시청 건축과 공동주택계(☎454-3714)

<붙임3>

침수방지 차수판설치 신청서 및 동의서

(작 성 예 시)

○ 설치 위치 : 군산시 ◌◌동 ◌◌-◌◌번지 ◌◌아파트 / 빌딩  ◌◌호

○ 소유자 또는 관리주체 : 홍 길 동

○ 사업계획(별첨 가능)

연번	규 격(길이/높이)	설치장소	기타
합계	총길이 : 7m	2개소	측면지주 4ea, 중간지주 1ea 거치대 2식. 바닥레일 6m
1	6m / 0.4m	101동 앞 지하주차장 입구	측면지주 2ea, 중간지주 1ea 거치대 1식, 바닥레일 6m
2	1m / 0.4m	103동 앞 지하계단실 입구	측면지주 2ea, 거치대 1식

○ 2012년 침수피해 여부 : 여( ∨ ),  부(    )

○ 자부담비용 확보가능 여부 : 여( ∨ ),  부(    )

※ 자부담 확보 통장 사본 첨부

○ 상기 차수판설치 사업에 소요되는 자부담비용 확보 및 제반사항에 대한 준비가      완료되어 차수판설치 사업을 신청하며 아래 사항에 대하여 동의합니다.

① 군산시「차수판 설치기준 및 단가적용」기준을 적용하여 사업계획 및 시행한다.

② 설치 후 유지관리는 건물소유자 또는 사용자에게 있으며 건물소유권 변경       및 입주자 변경시에도 시설물존치와 관리에 대한 사항을 책임지고 인수․인계한다.

③ 차수판 유지•관리를 위해 월1회 이상 점검한다.

2013.    .     .

- 소유자 주소 :

- 성  명 :             (인)

- 연락처 :

- 신청인 주소 :

- 성  명 :             (인)

- 연락처 :

군 산 시 장 귀하

침수방지 차수판설치 신청서 및 동의서

○ 설치 위치 :

○ 소유자 또는 관리주체 :

○ 사업계획(별첨 가능)

연번	규 격(길이/높이)	설치장소	기타
합계
1
2

○ 2012년 침수피해 여부 : 여(    ),  부(    )

○ 자부담비용 확보가능 여부 : 여(    ),  부(    )

※ 자부담 확보 통장 사본 첨부

○ 상기 차수판설치 사업에 소요되는 자부담비용 확보 및 제반사항에 대한 준비가      완료되어 차수판설치 사업을 신청하며 아래 사항에 대하여 동의합니다.

① 군산시「차수판 설치기준 및 단가적용」기준을 적용하여 사업계획 및 시행한다.

② 설치 후 유지관리는 건물소유자 또는 사용자에게 있으며 건물소유권 변경       및 입주자 변경시에도 시설물존치와 관리에 대한 사항을 책임지고 인수․인계한다.

③ 차수판 유지•관리를 위해 월1회 이상 점검한다.

2013.    .     .

- 소유자 주소 :

- 성  명 :             (인)

- 연락처 :

- 신청인 주소 :

- 성  명 :             (인)

- 연락처 :

군 산 시 장 귀하

<붙임4>

보조금 교부 신청서

(작성예시)

1. 사 업 명 : 2013년 침수방지 차수판설치 지원사업

2. 사업목적 : 집중호우로 인한 건축물 침수피해 방지

3. 신 청 인 : 홍 길 동  (소유자와 관계 : 본인 또는 세입자)

4. 사 업 비 : □ 총사업비 : 2,761,200원(금이백칠십육만천이백원)

□ 보 조 금 : 1,380,600원(금일백삼십팔만육백원)

□ 자 부 담 : 1,380,600원(금일백삼십팔만육백원)

5. 사업기간 : 2013.2.1 ~ 2013.6.30

첨 부 : 1. 사업계획서, 견적서(부대공사 필요시) 1부.

2. 자부담 사업비 확보 통장 사본 1부.

상기와 같이 보조금 교부를 신청합니다.

2013.  .   .

건축주 주소 :

성명 :                (인)

신청인 주소 :

성명 :                (인)

군산시장 귀하

보조금 교부 신청서

1. 사 업 명 : 2013년 침수방지 차수판설치 지원사업

2. 사업목적 : 집중호우로 인한 건축물 침수피해 방지

3. 신 청 인 :          (소유자와 관계 :           )

4. 사 업 비 : □ 총사업비 :

□ 보 조 금 :

□ 자 부 담 :

5. 사업기간 :

첨 부 : 1. 사업계획서, 견적서(부대공사 필요시) 1부.

2. 자부담 사업비 확보 통장 사본 1부.

상기와 같이 보조금 교부를 신청합니다.

2013.  .   .

건축주 주소 :

성명 :                (인)

신청인 주소 :

성명 :                (인)

군산시장 귀하

<붙임5>

사 업 계 획 서

(작 성 예 시)

1. 사업개요

○ 위    치 : 군산시 ◌◌동 ◌◌-◌◌번지 ◌◌아파트/빌딩 ◌◌호

○ 사업내용 : 침수방지용 차수판설치

○ 설치장소 : 101동 앞 지하주차장 입구(현장사진 첨부)

○ 소 유 자 : 홍 길 동

2. 사업내용

○ 총공사 금액 : 2,761,200원(금이백칠십육만천이백원)

- 시 보조금 : 1,380,600원 / 자 부 담 : 1,380,600원

- 공사금액 산출근거 : [차수판설치 지원사업 적용단가]기준

○ 총공사 세부내역 및 사업비 산출내역

□ 101동 앞 지하주차장 입구

- 차수판 설치 4.2㎡(L:7m, H:0.6m)

- 측면지주 1set, 중간지주 1개, 차수판 거치대 1set

- 바닥면 차수판 레일설치 7m

3. 사업기간

○ 기 간 : 2013. 3월  ～ 2013. 6월 까지

4. 기대효과

○

○

사 업 계 획 서

1. 사업개요

○ 위    치 :

○ 사업내용 : 침수방지용 차수판설치

○ 설치장소 :

○ 소 유 자 :

2. 사업내용

○ 총공사 금액 :

- 시 보조금 :             / 자 부 담 :

- 공사금액 산출근거 : [차수판설치 지원사업 적용단가]기준

○ 총공사 세부내역 및 사업비 산출내역

3. 사업기간

○ 기 간 :

4. 기대효과

○

○

<붙임6>

2013년도 차수판설치 지원사업 설치 동의서

(작 성 예 시)

□ 위    치 : 군산시 ◌◌동 ◌◌-◌◌번지 ◌◌아파트/빌딩 ◌◌호

□ 동의내용

1. 사업신청 공사명 : 2013년 침수방지 차수판설치 지원사업

2. 대 표 자 선 임 : 홍 길 동

3. 총 사업비중 시 보조금을 초과하는 자부담 금액 : 1,380,600원

2013년 군산시에서 실시하는 차수판설치 지원사업의 원할한 시행을 위해 상기 대표자 선임 동의하며, 사업시행 전반에 관한 사항을 위임합니다.

2013년   월   일

동/호	성명	(인)	동/호	성명	(인)

※ 입주자대표회의가 구성되지 않은 소규모공동주택 또는 집합건축물의 공유부분에       차수판을 설치할 경우 사업신청시 제출.

2013년도 차수판설치 지원사업 설치 동의서

□ 위    치 :

□ 동의내용

1. 사업신청 공사명 : 2013년 침수방지 차수판설치 지원사업

2. 대 표 자 선 임 :

3. 총 사업비중 시 보조금을 초과하는 자부담 금액 :

2013년 군산시에서 실시하는 차수판설치 지원사업의 원할한 시행을 위해 상기 대표자 선임 동의하며, 사업시행 전반에 관한 사항을 위임합니다.

2013년   월   일

동/호	성명	(인)	동/호	성명	(인)

※ 입주자대표회의가 구성되지 않은 소규모공동주택 또는 집합건축물의 공유부분에       차수판을 설치할 경우 사업신청시 제출.

<붙임7>

침수방지 차수판 지원사업 절차도

1	사업계획 공고 및 홍보 (홈페이지, 읍면동주민센터 등)	▢ 홍보방법 ⇒ 시 홈페이지, 언론보도, 시정소식지, 아파트 및 상가, 읍면동사무소 등

2	지원사업 신청 (소유자 ⇒ 시 청)	▢ 신청서류 ⇒ 사업신청서, 보조금신청서, 사업계획서, 자부담통장사본, 입대의의결서 등

3	지원대상 심사 (시 청)	▢ 심사방법 ⇒ 2012년 침수피해 여부 검토 (상가:지역경제과 협의) ⇒ 동일 순위 경쟁 시 심사·평가

4	지원대상 선정 및 보조금 교부결정 (시 청 ⇒ 보조사업자)	▢ 보조사업자에 보조금 교부결정 통지

5	공사 계약 및 사업준비 (보조사업자 ⇔ 시공자)	▢ 보조사업자와 시공자 간 공사계약 및 공사착수 일정 등 협의

6	착공신고 (보조사업자 ⇒ 시 청)	▢ 공사착수계 제출

7	사업시행 및 공사완료 (보조사업자 ⇔ 시공자)	▢ 설계도서에 의한 시공여부 수시 확인

8	공사완료후 보조금 지급신청 (보조사업자 ⇒ 시 청)	▢ 보조금지급신청서, 공사 전·중·후 사진 정산내역서(세금계산서 등)

9	보조금 지급 (시 청 ⇒ 보조사업자)	▢ 현장 확인 후 보조금 지급

우수유입 방지용 차수판 개요

구 분	스테인리스 차수판
개 요	1. 종류 : sts304(스테인리스) 2. 두께 : 1.5t(지주는 2t) 3. 길이 4m초과 시 중간지주 설치 4. 차수판 뒷면 스테인리스 각재 보강 5. 차수판 옆·밑면 수밀고무 부착
		【차수판 설치사진 예시】
주요 구성 자재	1. 차수판(sts 304 1.5t) 2. 차수판 보강각재 포함(sts 304 2t) 3. 측면지주(sts 304 2t) 4. 중간지주(sts 304 2t) 5. 거치대(sts 304 2t)-자물쇠 포함 6. 바닥레일-스테인리스(sts 304 3t), 무수축시멘트 충진
높 이	‧ H:0.4m기준 - 현장여건에 맞도록 높이 변경 가능
기 타	‧ 적당한 장소에 차수판 양옆 측면지주 설치 ‧ 차수판 길이 4m 초과 시 중간지주 설치 ‧ 차수판이 설치될 가까운 지역에 거치대 설치하여 차수판 보관(시건장치) ‧ 바닥레일, 바닥면고르기, 지하주차장 연석 컷팅 등 필요시 부대공사 수반
장 점	‧ 녹이 잘 슬지 않는 내식성이 강함. ‧ 알루미늄에 비해 큰 수압에 견딤.

<붙임2>

차수판설치 지원사업 지원대상 평가표

신 청 인
위치(상호)
총 점

평 가 항 목		배 점	평가방법	평가점수
계		100점
① 준 공 후 경과월수	20년이상	10점	건축물대장
	. .	. .
	2년이하	1점
	산식 : (경과월수/12개월) * 0.5점
② 침수방지면적 (건축물 지하1층 및 지상1층 기준)	2,000㎡이상	30점	건축물대장
	1,000㎡이상 ~ 2,000㎡미만	25점
	500㎡이상 ~ 1,000㎡미만	20점
	100㎡이상 ~ 500㎡미만	15점
	100㎡미만	10점
③ 건축물 용도	공동주택	10점	건축법상 용도분류
	다중이용건축물 (문화 및 집회시설, 판매시설 등)	8점
	근린생활시설, 업무시설	6점
	단독주택	4점
	기타 건축물	2점
④ 침수 위험성	침수심 1m이상	50점	2012년 침수흔적 조사보고서
	침수심 0.5m ~ 1m	30점
	침수심 0.5m 미만	10점

비  고 : 1. 종합평가 다득점 순으로 우선순위을 결정한다.

(다득점 순위가 같을 경우 우선신청자 순서로 우선순위를 결정)

2. 지원대상 결정후 지원신청을 포기한는 경우 우선순위 배점표에 따라 다음순위 신청자에 지원할 수 있다.

3. ①항의 배점은 소수점 3자리에서 반올림하여 소수점 2자리까지 구한다.