공동주택 재난대비 안전행동요령

《 2013. 3. 18. 소방방재청 》

화  재

화재 발생을 가족과 이웃에게 신속히 전파

불이 난 건물의 위치, 건물개요(동, 호수) 화재의 상태, 갇힌 사람의 유무 등을 119에 신고

소화기와 옥내소화전 등의 소방시설을 이용하여 초기소화

화재의 발견이 늦었거나 초기 소화작업이 곤란할 정도로 불이 번진 경우 젖은 수건 등으로 코와 입을 막은 후 낮은 자세로 대피

엘리베이터를 타지 말고 계단을 통하여 밖으로 대피, 아래층으로 대피가 곤란한 경우에는 아파트 옥상으로 대피

아파트 계단에 연기가 가득하여 대피가 곤란한 경우에는 베란다에 설치된 비상탈출구(경량칸막이)를 파괴 후 옆집 세대로 대피

붕  괴

건물 붕괴 징조를 느낄 때에는 즉시 건물 밖으로 대피

► 건물바닥이 갈라지거나 함몰되는 현상이 발생되는 때

► 기둥 주변에 거미줄형 균열이나 바닥 슬래브의 급격한 쳐짐 현상이 발생한 때

► 벽이나 바닥의 균열소리가 얼음이 깨지는 듯이 나는 때

► 갑자기 창이나 문이 뒤틀리고 여닫기가 곤란한 때

엘리베이터 홀, 계단실, 화장실 등과 같이 견디는 힘이 강한 벽체가 있는 안전한 곳으로 임시 대피

붕괴로 고립된 경우 편안한 자세를 유지하면서 구조를 요청하며, 파이프 등을 규칙적으로 두드리거나 소리를 지름

가동이 중단될 수 있는 엘리베이터는 이용 금지

가스누출 위험이 있는 경우에는 폭발의 위험이 있으므로 성냥, 난로(스토브) 등을 켜지 말고 손전등을 사용

전기안전

누전차단기가 동작하였을 때는 원인을 제거한 후 사용

젖은 손으로 전기기기 작동 금지

침수지역에서는 늘어진 전선에 접근 금지

우리 집만 정전이 된 때는

► 정전이 되면 플러그를 뽑고 스위치를 꺼두며 옥내 주택용 분전반의 누전차단기 또는 개폐기의 이상 유무를 확인

► 옥내 전기설비에 이상이 있으면 전기공사업체에 수리 의뢰

► 옥내 전기설비에 특별한 이상이 없을 때에는 한전(☎123)에 연락

이웃집과 같이 정전이 된 때는

► 아파트 단지 내 선로 및 전기설비 고장일 수 있으니 관리사무소에 신고

► 대부분 한전 선로 고장인 경우로 신속히 복구되나, 사고의 유형에 따라 다소 시간이 소요될 수가 있으므로 동요하지 말고 대기

침수주택 수리 시 손상된 전선은 교체하도록 하고 가옥과 배선부분이 완전히 건조된 후 사용

전기가 재공급되면 가전제품을 각각 하나씩 작동 시간간격을 조금씩 두고 실시하는 것이 과전류에 의한 손상방지 가능

가스안전

LPG는 바닥부터, 도시가스(LNG)는 천정부터 냄새 발생

가스로 의심되는 냄새 발생 시 창문을 열어 실내환기 및 전기스위치, 성냥 등 불꽃발생 요인 사용금지

가스불을 켤 때에는 불이 붙었는지 꼭 확인(불이 붙지 않은 상태로 점화코크가 열리면 가스 누출가능)

불이 꺼지면 자동으로 가스가 차단되는 제품 사용

장기간 외출 시에는 용기밸브와 메인밸브 차단

야외에서 사용하도록 만들어진 휴대용 가스레인지를 부득이 실내에서 사용할 때는 밖에서 사용 시험을 한 후 사용

다 쓴 용기(캔)는 잔류가스를 제거하고 구멍을 내어 화기가 없는 장소에 폐기

승강기안전

정전으로 엘리베이터가 멈추거나 실내등이 꺼지면 침착하게 인터폰으로 연락

엘리베이터가 도중에 정지하면 마음대로 탈출하지 말고 인터폰으로 구조를 요청

비상환기구는 탈출구가 아니므로 열려고 하지 말 것

굉음이 들리거나 진동이 있으면 인터폰으로 연락

출입문 강제 개방 금지

화 생 방

《 화학전 》

아파트의 경우 실외보다 실내가 안전, 문은 최대한 밀폐

즉시 호흡기를 손수건 등으로 막음(방독면이 있을시 착용)

실내 대피시에는 지상 7층이상 대피, 창문이나 문틈 등을 테이프나 물휴지, 젖은 수건으로 막음

바람이 불어오는 쪽이나 좌우측 방향으로 대피하고 가급적 높은 곳으로 이동(지하대피소로 대피금지)

《 생물학전 》

생물학전이 예상되면 청결을 유지하고, 예방주사 접종

실내에 머무르며 외부에 호흡기와 피부가 노출되지 않도록 유의

해충에 물리거나 피부에 상처가 나지 않도록 유의해야 하며, 물은 15분 이상 끓인 후 섭취

《 핵 및 방사능전 》

핵폭발이 일어났을 때에는 가까운 건물 지하나 배수로 등을 찾아 신속히 대피

폭발 반대방향으로 엎드려 손으로 눈과 귀를 막고 입은 벌림
건물 안에서는 책상, 식탁 등 엄폐물 아래로 이동해 창문 반대 방향으로 엎드림

엎드릴 때에는 팔꿈치와 발끝을 이용해 배를 바닥에서 떼야함

폭풍이 지나가고 비산물이 낙하한 후에는 정부 지도하에 오염지역을 탈출

태풍 ․ 강풍

집에 있는 경우에는 현관, 복도 또는 창문의 유리파편으로부터 보호 가능한 곳에서 대기

감전의 위험이 있으니 집 안팎의 전기수리는 금지

창문, 화분 등 날아갈 위험이 있는 물건은 단단히 고정

고층아파트 등 대형·고층건물 거주주민은 유리창이 파손되는 것을 방지하도록 젖은 신문지, 테이프 등을 창문에 붙이고 창문 가까이 접근 금지

아파트 등 고층건물 옥상, 지하실과 하수도 맨홀에 접근 금지

라디오, TV, 인터넷을 통해 기상예보 및 태풍상황을 잘 파악

홍수 ․ 침수

갑작스러운 홍수가 발생하였으면 높은 곳으로 빨리 대피

물이 빠져나가고 있을 때 물과 거리유지, 기름이나 더러운 물로 오염되었을 경우가 많음

가스·전기차단기가 off에 있는지 확인하고, 기술자의 안전조치가 끝난 후 사용

집안에 진입하면 가스가 새어 축적되어 있을 수 있으므로 성냥불이나 라이터 불을 사용하지 말고, 창문을 열어 환기 실시

홍수피해가 예상되는 지역의 주민은 라디오나 TV, 인터넷을 통해 기상변화 파악

피해가 예상되는 지역 주민은 대피 준비를 하고 물이 집안으로 흘러가는 것을 막기 위한 모래주머니나 튜브 등을 준비

지   진

	《 지진발생 때는 화장실이 안전 》
◈ 화장실에는 구조상 각종 파이프가 많이 내장돼 있어서 붕괴의 위험이 적음 ◈ 붕괴가 되더라도 공간 확보가 용이함 ◈ 세면대 밑은 책상 밑과 같이 신체를 보호할 공간 제공 ◈ 매몰 되더라도 물을 쉽게 구할 수 있어 장기간 생존 가능

실내의 단단한 탁자 아래, 내력벽 사이 작은 공간 등으로 머리를 보호하며 대피

문을 열어서 출구를 확보!

※ 철근콘크리트 구조의 아파트는 문이 비뚤어져 갇힌 사례가 있음

여진이 종료된 후 건물 밖으로 대피

건물 밖으로 대피 시 엘리베이터를 사용하지 말고 계단으로 이동