어린이놀이시설 안전관리계획 (약식계획 -예시)

□ 어린이놀이시설 현 황

○ 소재지 : 군산시 000로 00,  00동 (00동 000번지)

○ 놀이시설 번호 및 놀이시설 명

놀이시설명	놀이시설 현황
00아파트 내 놀이시설	조합놀이대 0개, 흔들놀이기구 0개

○ 시설검사

점사종류	검사일자	검사기관명
정기검사	2019. 00. 00	00000000 협회

○ 보험가입

보험회사	보험종류	보험기간
00회사	어린이놀이시설배상책임보험

○ 안전관리자 교육 이수

이수자 명	이수일	교육기관명
홍길동	2019.00.00	000000협회

□ 어린이놀이시설 안전관리

○ 보험가입 : 2020. 00. 00 기한 전 보험 갱신

○ 시설검사 필 및 안전관리자 보수 교육 이수

- 2020. 00. 00 전 정기검사 수검 (2년 1회)

- 2020. 00. 00 전 보수 교육 이수 (2년 1회)

○ 시설점검 및 보수

- 월 00회 점검

(※ 어린이놀이시설관리법 시행규칙 제16호 서식 및

어린이놀이시설 검사 및 관리에 관한 운용요령 별표2 활용)

- 시설보수 : 점검시 개선 사항 시설개선

■ 어린이놀이시설 안전관리법 시행규칙 [별지 제16호서식] <개정 2016.1.27.>

점검일	점검 결과				특이사항	안전관리자(인)
	양호	요주의	요수리	이용금지
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

[별표 2 ] 어린이놀이시설 안전점검표

○ 놀이시설번호 :                                ○ 점검자 :

○ 놀이시설 종류 : 조합놀이대 1개, 흔들놀이기구 2개, 그네 1개  (예시)

○ 놀이시설명 :                                  ○ 점검일 : 2020.    .     .

(점검결과) 양호 : ○, 요주의 : △, 요수리 : V, 이용금지 : ×

구 분	점검항목	점검주기		점검결과
		권고	의무
부대 시설	◦ 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손	매일	월간
	◦ 화장실의 파손 및 청결	매일	월간
	◦ 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결	매일	월간
	◦ 놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐	1주	월간
놀이터 공통 사항	◦ 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	1주	월간
	◦ 움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	매일	월간
	◦ 놀이터내 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각 등 위험물질 존재	매일	월간
	◦ 유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기	2주	월간
	◦ 놀이터의 배수, 쓰레기 적재 및 입구의 주차 상태	매일	월간
	◦ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	매일	월간
	◦ 기구 및 시설의 베어링의 윤활	매일	월간
	◦ 기구 및 시설의 도장 상태	2주	월간
그네	◦ 그네고리(‘S’ 훅)의 풀림 및 파손	매일	월간
	◦ 그네 좌석판의 파손	매일	월간
	◦ 그네 회동구 베어링의 윤활유 주입 상태	매일	월간
	◦ 그네 줄의 꼬임	매일	월간
	◦ 그네 체인의 모양 변형	1주	월간
	◦ 그네 줄의 균형 상태	매일	월간
	◦ 그네 추락지대까지 바닥재의 충분 여부, 추락시 상해위험 장애물 존재	매일	월간
	◦ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	매일	월간
	◦ 금속재질의 녹 발생	1주	월간
	◦ 금이 간 곳의 존재	매일	월간
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간
	◦ 돌출부나 거친면의 존재	1주	월간
	◦ 볼트나 나사의 풀림	매일	월간
미끄 럼틀	◦ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	1주	월간
	◦ 미끄럼틀 계단의 파손	1주	월간
	◦ 미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손	1주	월간
	◦ 착지판에 흙 및 물의 존재	매일	월간
	◦ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	매일	월간
	◦ 금속 재질의 녹 발생 상태	1주	월간
	◦ 금이 간 곳의 존재	매일	월간
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간
	◦ 돌출부나 거친면의 존재	1주	월간
	◦ 볼트나 나사의 풀림	매일	월간
흔들 놀이 기구	◦ 시소의 무게 균형 상태	매일	월간
	◦ 충격 완화용 타이어의 파손	1주	월간
	◦ 지지대와 시소판의 연결부위의 원활성 및 회전성	1주	월간
	◦ 시소가 좌 ‧ 우로 흔들림	1주	월간
	◦ 손잡이가 흔들림	1주	월간

구 분	점검항목	점검주기		점검결과
		권고	의무
흔들 놀이 기구	◦ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	매일	월간
	◦ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	1주	월간
	◦ 기구의 금이 간 곳	매일	월간
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간
	◦ 돌출부나 거칠음	매일	월간
	◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림	매일	월간
회전 놀이 기구	◦ 회전상태(베어링 상태)	2주	월간
	◦ 손잡이의 파손	매일	월간
	◦ 회전판의 기울어짐이나 흔들림	1주	월간
	◦ 회전축의 파손, 기울어짐, 흔들림	1주	월간
	◦ 회전축의 움직이는 부분의 노출	1주	월간
	◦ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	매일	월간
	◦ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	1주	월간
	◦ 금이 간 곳의 존재	매일	월간
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간
	◦ 돌출부나 거칠음	1주	월간
	◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림	매일	월간
정글짐 ․ 건너는 기구	◦ 파이프가 휘어짐	1주	월간
	◦ 금속부분의 녹슴	1주	월간
	◦ 금이 간 곳의 존재	매일	월간
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간
	◦ 돌출부나 거칠음	1주	월간
	◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림	매일	월간
오르는 기구	◦ 그물망(체인, 타이어) 사이의 연결 부위 고정성	매일	월간
	◦ 손잡이(파이프, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 엉킴, 벗겨짐)	매일	월간
	◦ 지지대가 느슨해졌는 지 여부	매일	월간
	◦ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	매일	월간
	◦ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	1주	월간
	◦ 금이 간 곳의 존재	매일	월간
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간
	◦ 돌출부나 거칠음	1주	월간
	◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림	매일	월간
건너는 기구 ․ 공중 놀이 기구	◦ 손잡이 파이프(혹은 링)가 파손(갈라짐, 휘어짐)	1주	월간
	◦ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	매일	월간
	◦ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	1주	월간
	◦ 금이 간 곳의 존재	매일	월간
	◦ 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간
	◦ 돌출부나 거칠음	1주	월간
	◦ 볼트나 너트 등의 나사풀림	매일	월간
물이용놀이 기구	◦ 급‧배수 상태(물공급 노즐, 오버플로우, 배수구 등)	매일	월간
	◦ 매달려 있는 구동구조물 상태(베어링, 이중안전장치 등)	2주	월간
	◦ 미끄럼방지 조치 상태(테잎, 매트 등)	1주	월간
	◦ 수질요염 상태(부유물질 등)	매일	월간
	◦ 기초부, 연결부 등의 물고임 및 부식 상태	매일	월간