■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자		2025.11.26.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 학교법인광동학원
대지현황	대지위치 군산시 성산면 도암리 608-9번지
	대지면적 28,345㎡		용도지역(지구,구역) 계획관리지역
해체건축물현황	건축면적 7,108.2㎡		구조 철근콘크리트조 및 철골조		층수 지하1층 ~ 지상5층
					건축물 동수 1개동
	주용도 교육연구시설		최고높이 19.1m
					연면적 9,082.72㎡ 중 9㎡ 해체
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	• 스카이 장비 세팅 계획, 폐기물 반출 및 이동 계획, 안전난간대(추락방지망) 설치 계획 등 추가 • 철파이프 절삭 시 화재 및 방재계획 수립 • CCTV설치 시 사각지대가 생기지 않도록 조치 • 작업여건이 여의치 않아 안전에 유의 철거 요함 • 계획서에는 필요한 서류만 첨부 요망(필요치 않은 서류 불필요) • 벽체 조적 철거 후 안전 난간대 및 보호대 설치에 대한 구체적인 계획안 제출 • 기존 건물 해체 계획서 작성 • 작업자 안전조치 계획 작성 • 슬래브 해체 계획 작성 • 해체 절차에 대한 단계별 상세 표현 바람 • 추락 방지에 대한 안전조치를 강화할 것 • 가설 울타리 또는 칸막이에 대한 구조검토가 필요함
심의결과	[ ] 원안 의결 [ 0 ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]