■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자		2025.11.26.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) HDC현대산업개발(주)
대지현황	대지위치 군산시 지곡동 393-4번지 외 4필지
	대지면적 1,781㎡		용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역
해체건축물현황	건축면적 624㎡		구조 철근콘크리트조		층수 지상 2층
					건축물 동수 1개동
	주용도 교육연구시설		최고높이 7.2m
					연면적 624㎡ 해체
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	• 해체공사와 본공사 간섭에 대한 안전계획 추가 수립(보행통로 구획 또는 펜스사용 등) • 폐기자재 재활용을 고려하여 8일 공기의 작정성 추가 검토 필요 • 본 아파트 작업자와 철거업체와의 이동 동선이 겹치지 않도록 안전대 및 안전시설 설치 요망 • 철거 된 판넬 및 경량구조체의 재사용이 계획되어 있는 관계로 모든 공정이 인력으로 이루어져 공기가 너무 부족함(재검토 요망) • 볼트체결 사진 첨부 할 것(판넬 접합부 포함) • 안전 줄걸이 설치 상세 표기 도면 첨부 • 아웃리거 지내력 검토 • 현장조사 시 대상 건물에 대한 구조를 최대한 조사하기 바람(특히 접합부, 구조형식 등) • 판넬 해체와 적재 및 상차에 대한 상세한 표현이 필요함
심의결과	[ 0 ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]