■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2020.4.6.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 허재철 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 수송동
	지번 852-6번지		관련지번 852-7
	대지면적 1,403.1㎡		용도지역(지구, 구역) 일반상업지역/수송2지구.방화지구/시가지경관지구
건축물현황	건축면적 732.81㎡		건폐율 53.23%			층수 지하 : 층/ 지상 : 5 층
	주용도		구조 일반철골구조			건축물 동수 1동
	최고높이 12.1m		용적률 163.68%			연면적 합계 2,296.65㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(미관)분야	(권고사항 등) - 복합판넬 강조색을 좀더 밝은 색으로 변경 검토 - 강조색을 활용해 좀 더 밝은 이미지 조성 검토 - 코너부분의 디자인 특화 필요
	( )분야
심의결과	[❍] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]