■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

• [  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2020.5.28.

건축종별

[ ○ ] 신축,     [  ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) (유)아리울유통             ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.

대지현황

대지위치 군산시 수송동

50-5 번지

관련지번 50-17

대지면적    3,890㎡

용도지역(지구, 구역) 생산녹지지역 가축사육제한구역외1

건축물현황

건축면    773.7㎡

건폐율    19.82%

층수  지하 :   층/ 지상 : 2 층

주용도  근린생활시설

구조 일반철골구조

건축물 동수        신축 1동

최고높이       14.45m

용적률     37.6%

연면적 합계      1,462.8㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(미관)

분야

위원명	심 의 의 견	의결내용
이상학	* 경관 등 전체적인 색채계획이 누락 되었으므로 보완하여 제출 * 건물 벽체, 유리 등 칼라 재검토 필요	조건사항
한성관	* 주변 경관과 조화가 되도록 무채색으로 변경 요망	권고사항
소광호	* 우천시 우수유입 대비 출입구 높이 상향조정 검토 * 2층 방풍실, 탈의실 문 개폐방향 변경 검토	권고사항
서일석	* 2층 피난 통로가 개방되어 방풍실에 우수 등 유입이 예상되므로 대책을 강구하고 출입문을 설치할 경우 사다리 위치 변경 필요	권고사항

심의결과

[   ] 원안 의결    [ ❍ ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

• [  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2020.5.28.

건축종별

[ ○ ] 신축,     [  ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 전라북도교육청 /(군산연안초등학교)

대지현황

대지위치 군산시 조촌동

2-94 번지 외4필지

관련지번

대지면적 16,775㎡

용도지역(지구,구역) 제3종일반주거지역,지구단위계획구역

건축물현황

건축면  4,568.67㎡

건폐율    27.23%

층수  지하 : 1층/ 지상 : 4 층

주용도  교육연구시설

구조 철.콘, 철골구조

건축물 동수        신축 2동

최고높이        17.7m

용적률   83.25%

연면적 합계      1,462.8㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(미관)

분야

위원명	심 의 의 견	의결내용
이상학	* 외부계단 폭이 일정하지 않아 학생들이 밖으로 이동하면서 병목현상 등 안전사고가 우려되므로 개선 필요	조건사항
박재철	* 건물 옥상에 계획된 엑센트라인 교육청과 협의하여 축소 (7개 → 3∼4개) 검토	조건사항
최정미	* 재료 등 색채가 너무 다양하게 계획되어 다소 혼란한 감이 있으므로 조정이 필요하며 특히, 서측 벽면은 무거운 색상으로 변경 검토	권고사항
한성관	* 외벽 색채 수가 너무 많음	권고사항
서일석	* 건물 옥상 엑센트라인 폭이 1.8m로 먼지 등 오염 물질이 쌓여 빗물과 함께 흘러내릴 경우 유지관리가 어려우므로 폭 축소 등 유지관리 대책 필요	권고사항

심의결과

[   ] 원안 의결    [ ❍ ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

• [  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2020.5.28.

건축종별

[ ○ ] 신축,     [  ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 전라북도교육청 /(군산동중학교)

대지현황

대지위치 군산시 지곡동

333 번지 외21필지

관련지번

대지면적 15,970㎡

용도지역(지구,구역) 제2종일반주거지역,지구단위계획구역

건축물현황

건축면  3,040.56㎡

건폐율    19.03%

층수  지하 : 1층/ 지상 : 4 층

주용도  교육연구시설

구조 철.콘,SRC(강당)

건축물 동수        신축 2동

최고높이        21.1m

용적률   54.26%

연면적 합계      9,054.3㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(미관)

분야

위원명	심 의 의 견	의결내용
이상학	* 지반 레벨 차로 인한 옹벽부분 접합부(익스펜션조인트), 기초등 방수처리 세밀한 시공이 요구됨	권고사항
한성관	* 서측벽면 작은원 디자인을 크게하는 등 디자인 재정리 필요 * 남측면 디자인블록(판넬) 색채에 대한 통일성 유지방안 강구	권고사항
소광호	* 태양광시설 프레임 하부 높이가 0.9m로 안전사고가 우려 되므로 층고 조정 등 안전확보 검토	권고사항

심의결과

[ ❍ ] 원안 의결    [   ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]