■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자		2026.3.5.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 군산레져산업주식회사
대지현황	대지위치 군산시 옥서면 옥봉리 1741 외546필지
	대지면적 4,240,089㎡		용도지역(지구,구역) 계획관리지역
해체건축물현황	건축면적 2,612.62㎡		구조 철골철근콘크리트		층수 지상8층
					건축물 동수 1개동 (부16동)
	주용도 운동시설 (숙박시설)		최고높이 34.20m
					연면적합계 9,345.22㎡ 중 내력벽 24.5㎡해체
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	1. 와이어쏘우 절단하고 잭서포트를 받치는 순서를 명확히 계산서에 표기할 것. 2. 카페쪽 창부분 철저히 보양 3. 절단 크기 최소화 필요 4. 와이어쏘우 절단면이 0.7mX2.5mX0.4m 로 과중하며, 잭서포트를 설치 후 작업이 가능한지 여부 등을 면밀히 검토후 도면에 표기할 것. 5. 내력벽의 절단면이 바닥에 떨어질 경우 충격 저감책 모색 6. 해체 작업 순서 및 구조부분 포함하여 명확히 표기. 7. 구조보강계획 재검토 8. 잭서포트 설치 후 철거인지 여부 표기 9. 지게차 제원 표기 후 반출 동선 표기 10. 작업자들이 안전한 해체계획을 세우기 바람. 11. 구조보강에 대한 상세한 계산 결과 및 절차를 표기하기 바람. 12. 잭서포트 설치관계를 작업절차에 맞게 표현하고 계산서에 표기 바람.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ 0 ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]