■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자		2026.3.31.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 주식회사대승엔지니어링
대지현황	대지위치 군산시 오식도동 873-11
	대지면적 66,000.5㎡		용도지역(지구,구역) 전용공업지역
해체건축물현황	건축면적 24,073.17㎡		구조 일반철골구조		층수 지상 1층
					건축물 동수 1개동
	주용도 공장		최고높이 9.44m
					연면적 24,073.17㎡ 중 2,391.4㎡ 일부해체
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	1. 크레인의 이동경로 표시 → 해체 장비 (빔절단기)의 최대 작업 범위 표기 2. 49p 해체계획부분 표기 수정 3. 고소작업차(굴절스카이) 탑재 작업시 작업 반경 표현 4. 크레인 운행 계획을 자세히 설명하고 그에 맞는 작업거리 등을 산정하여 크레인 제원을 선정할 것 5. 중도리 해체 계획을 상세하게 기술하기 바람 6. 강판 제거시 해체방법 계획을 상세하게 기술하기 바람
심의결과	[ ] 원안 의결 [ 0 ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]