■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자		2026.3.31.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 유한회사제이피에이
대지현황	대지위치 군산시 장미동 1-15
	대지면적 2,095.9㎡		용도지역(지구,구역) 일반상업지역, 방화지구
해체건축물현황	건축면적 327.75㎡		구조 철골조, 철근콘크리트조		층수 지하1층 지상2층
					건축물 동수 1개동
	주용도 제1,2종근린 생활시설		최고높이 7.6m
					연면적합계 627.96㎡ 전부 해체
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	1. 해체 안전휀스 및 쌍줄비계는 반드시 도로점용허가를 득한 후 시행 2. 안전관리자나 신호수로 하여금 안전 및 교통교육을 실시 후 배치 3. 지하구조물에 장비가 올라가지 않도록 확실히 표식 요함 4. 지하구조물 안전 및 전도 위험이 있어 가시설 필요 5. 야간통행 가시설물을 활용하여 설치시 해체계획서에 도면화 할 것. 6. 지하옹벽 해체시 보행자 안전대책 및 가시설물 보강 계획 수립(토류판 설치 등) 7. 해체구조 검토 모델링 검토 8. 도로변에 인접한 지하구조물 해체시 보강조치를 실시하고 안전하게 해체할 것.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ 0 ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]