■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2020.11.23. / 서면심의

건축종별

[ ○ ] 신축,     [  ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) (유)승주

※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.

대지현황

대지위치 군산시 조촌동 2-37

2-37 번지

관련지번

대지면적  756㎡

용도지역(지구, 구역) 일반상업지역, 지구단위계획구역

건축물현황

건축면 491.72㎡

건폐율 65.04%

층수  지하1층/ 지상6층

주용도 제1종근린생활시설

구조 철근콘크리트조

건축물 동수       1동

최고높이      30.3m

용적률 365.99%

연면적 합계 3,379.95㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(건축)

분야

의결 사항	심 의 의 견
원안 의결	□ (권고) x-2~x-3구간과 x-3~x-4 구간 level 차이가 1,800mm로 확인 바람 (*설계자 의견:슬로프 상.하단 레벨차로 오류 아님)
원안 의결	□ (권고) 지상과 옥상 상록관목 사계절 아름답고 관리가 용이한 남천 추가 요망
원안 의결	□ (권고) 주차램프 경사도 체크 요망
원안 의결	□ (권고) 강조색으로 사용한 AL시트의 컬러(적색)가 원색에 가까워 주변 경관과 부조화 우려됨, 주색 및 보조색과 매치, 과하지 않은 강조색 사용 권고(예시:청색)
원안 의결	□ (권고) 에너지절약 설계기준에 적합한 창호면적 검토 및 정면도의 강조색으로 적용된 AL.sheet의 채도를 다소 낮추는 대안 검토

심의결과

[ ❍ ] 원안 의결    [   ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]