공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2022. 12. 19. ~ 12. 25. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.7	12.9	2.4	13.734	0.839	Ⅳ지역
대야하수	6.7	4.8	2.9	4.514	0.054	Ⅰ지역
옥서하수	6.4	4.0	2.5	7.408	0.060
서수하수	6.2	3.7	3.4	9.560	0.078