공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2022. 12. 26. ~ 2023. 1. 1. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.7	14.2	2.9	14.358	0.660	Ⅳ지역
대야하수	6.7	5.1	3.0	3.395	0.058	Ⅰ지역
옥서하수	6.5	4.2	3.4	9.372	0.086
서수하수	6.2	5.0	3.9	11.881	0.102