공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 1. 2. ~ 2023. 1. 8. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.6	15.5	3.4	13.997	0.696	Ⅳ지역
대야하수	6.7	5.0	2.9	3.582	0.057	Ⅰ지역
옥서하수	6.7	5.3	2.9	10.047	0.072
서수하수	6.3	4.0	3.4	9.998	0.084