공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 1. 16. ~ 2023. 1. 22. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.7	14.6	3.3	12.431	0.846	Ⅳ지역
대야하수	6.7	6.1	2.9	4.728	0.060	Ⅰ지역
옥서하수	6.9	4.8	1.9	8.739	0.045
서수하수	6.6	3.8	2.6	9.227	0.032