공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 1. 23. ~ 2023. 1. 29. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.6	10.5	3.3	16.676	0.724	Ⅳ지역
대야하수	6.6	6.0	2.2	9.734	0.031	Ⅰ지역
옥서하수	6.7	3.9	2.0	9.789	0.042
서수하수	6.4	4.0	1.9	5.550	0.019