공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 1. 30. ~ 2023. 2. 5. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.6	12.5	3.0	15.591	0.749	Ⅳ지역
대야하수	6.7	6.0	2.7	7.403	0.026	Ⅰ지역
옥서하수	6.7	4.5	2.0	11.573	0.028
서수하수	6.7	4.1	1.9	3.665	0.020