공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 4. 10. ~ 2023. 4. 16. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	135.3	3.2	13.194	0.850	Ⅳ지역
대야하수	6.9	5.4	2.8	3.675	0.061	Ⅰ지역
옥서하수	6.9	4.7	2.4	4.988	0.040
서수하수	6.8	4.9	2.2	5.649	0.034