공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 5. 1. ~ 2023. 5. 7. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	13.5	2.6	10.949	0.738	Ⅳ지역
대야하수	6.9	4.7	2.6	3.399	0.067	Ⅰ지역
옥서하수	6.8	4.7	1.9	2.182	0.050
서수하수	6.8	4.1	2.0	3.431	0.054