공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 5. 15. ~ 2023. 5. 21. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	13.5	2.6	11.920	0.841	Ⅳ지역
대야하수	7.0	6.3	2.1	1.877	0.026	Ⅰ지역
옥서하수	6.9	4.1	1.5	2.873	0.034
서수하수	6.8	3.3	2.0	2.867	0.033