공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 5. 22. ~ 2023. 5. 28. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	13.0	2.8	12.199	0.890	Ⅳ지역
대야하수	7.0	6.8	2.2	3.133	0.042	Ⅰ지역
옥서하수	6.7	4.2	1.9	3.112	0.044
서수하수	6.8	4.6	2.1	2.347	0.038