공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 6. 26. ~ 2023. 7. 2. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	10.2	2.5	10.363	0.796	Ⅳ지역
대야하수	7.2	3.3	2.1	1.547	0.051	Ⅰ지역
옥서하수	7.1	3.7	2.3	3.395	0.078
서수하수	7.1	3.2	2.3	7.627	0.077