공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 8. 7. ~ 2023. 8. 13. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	7.0	12.8	2.0	12.713	0.685	Ⅳ지역
대야하수	7.2	3.0	1.8	1.219	0.041	Ⅰ지역
옥서하수	7.0	3.6	1.8	4.124	0.042
서수하수	6.9	2.8	2.0	6.604	0.062