공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 8. 28.~ 2023. 9. 3. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	7.0	10.3	2.7	13.138	0.689	Ⅳ지역
대야하수	7.2	3.1	2.2	2.557	0.082	Ⅰ지역
옥서하수	7.1	3.6	1.3	5.867	0.034
서수하수	6.8	2.0	2.6	7.348	0.073