공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 9. 25. ~ 2023. 10. 1. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.4	10.1	2.6	15.410	0.744	Ⅳ지역
대야하수	7.2	3.5	2.1	4.238	0.054	Ⅰ지역
옥서하수	7.2	2.9	1.1	4.679	0.038
서수하수	6.9	2.4	2.0	7.356	0.066