공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 10. 23. ~ 2023. 10. 29. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.7	13.4	3.1	13.684	0.869	Ⅳ지역
대야하수	7.1	3.8	4.0	2.788	0.046	Ⅰ지역
옥서하수	7.0	3.4	1.5	4.268	0.059
서수하수	6.7	2.9	1.8	3.508	0.033