공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2023. 10. 30. ~ 2023. 11. 5. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	13.5	2.8	12.719	0.947	Ⅳ지역
대야하수	7.1	3.2	4.1	2.181	0.048	Ⅰ지역
옥서하수	6.9	3.6	1.2	3.905	0.065
서수하수	6.7	4.1	1.9	4.867	0.062