공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2023. 11. 6. ~ 2023. 11. 12. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	14.0	2.7	12.796	0.755	Ⅳ지역
대야하수	7.0	2.6	4.3	2.069	0.092	Ⅰ지역
옥서하수	6.7	2.8	1.4	5.649	0.080
서수하수	6.7	3.0	2.3	1.826	0.066