공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2023. 11. 20. ~ 2023. 11. 26. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	12.8	2.1	12.778	0.682	Ⅳ지역
대야하수	7.1	3.8	3.0	3.014	0.066	Ⅰ지역
옥서하수	6.9	2.9	2.4	4.489	0.044
서수하수	6.8	2.8	2.4	6.088	0.062